**Załącznik nr 2**

*wniosek 39/208/24*

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa macierzy dyskowej wraz z dostawą i montażem dysków dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, znak sprawy WMiNI/PP-05/2024**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane  ***(wypełnia Wykonawca)***  *w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
|  | **Rozbudowa macierzy dyskowej wraz z dostawą i montażem dysków, ilość 1 kpl.** | | |
|  | **Zastosowanie** | Rozbudowa, zmiana konfiguracji i przeniesienie zawartości macierzy dyskowej wraz z dostawą i montażem dysków | |
|  | **Dyski twarde** | Dyski twarde kompatybilne z obecnym rozwiązaniem  (macierz dyskowa firmy DDN model SFA400NVXE):  44 szt. dysków twardych 18TB 7.2K RPM SAS-3 4K HDD marka WDC model WUH721816AL5204 lub równoważny model rekomendowany przez producenta macierzy. | *.............................*  *Należy podać*  *typ i rodzaj dysków* |
|  | **Usługa przebudowy macierzy** | Usługa ma polegać na: - tymczasowej archiwizacji istniejących danych (nie więcej niż 1.6 PiB) na zapasowym nośniku danych dostarczonym przez dostawcę.  - wyczyszczenie obecnie używanej macierzy zgodnie z zaleceniami producenta  - ponownej instalacji oprogramowania ExaScaler w wersji 6.3 lub nowszej, wraz z konfiguracją  - ponowne wgranie zarchiwizowanych danych | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Wsparcie techniczne** | minimum 12 miesięczne kompletne wsparcie producenta:  Wsparcie techniczne na warunkach określonych w umowie wraz  z określonymi poniżej wymaganiami:  - dostępne 24x7 w formie zdalnej,  - w języku angielskim,  - obejmujące dostawę uszkodzonych elementów NBD oraz zdalne aktualizacje wszystkich komponentów systemu, w szczególności:  - aktualziacje oprogramowania SFA  - aktualizacje oprogramowania ExaScaller  - aktualizacje oprogramowania układowego  -aktualziacje poprawek bezpieczeństwa, dostęp do bazy wiedzy producenta.  Wsparcie techniczne obsługi i konserwacji macierzy dyskowej firmy DDN model: SFA400NVXE, wraz z dwoma półkami dyskowymi SS200NV, z systemem plików ExaScaler wykorzystywanym w klastrze obliczeniowym Zamawiajacego | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min. 12 miesięcy | *.............................*  *Należy podać* |

…………………………………………………………….…

kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy