**Załącznik nr 2.1. do SWZ**

**NS.270.8.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów** **dla Jednostek Lasów Państwowych**

**CZĘŚĆ 1 – dostawa samochodów typu pick-up w ilości 20 sztuk**

**OFEROWANA MARKA, MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODÓW****Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| W każdej pozycji Wykonawca wpisuje oferowane parametry lub informację o spełnieniu wymagań „TAK/NIE” |
| 1 | Pojazd terenowy  | W nadwoziu pick-up, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 w przypadku zamówień składanych w roku 2023 i nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024, kierownica po lewej stronie |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny | Pojemności min. 1800 ccm, moc min 150 KM, moment obrotowy min. 350Nm |  |
| 3 | Napęd 4x4  | Stały lub dołączany ze skrzynią redukcyjną |  |
| 4 | Rozstaw osi  | Nie mniej niż **3000 mm** |  |
| 5 | Prześwit podłużny  | Nie mniej niż **200 mm** |  |
| 6 | Kąty | Natarcia – **29 stopni** (nie mniej)Zejścia – **21 stopni**  (nie mniej) |  |
| 7 | Ładowność  | Min. 930 kg |  |
| 8 | Nadwozie | Ilość drzwi 4 lub 5 z częścią ładunkową |  |
| 9 | Układ przeniesienia napędu  | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6-cio stopniowa |  |
| 10 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy | Wymagany |  |
| 11 | Kontrola zjazdu ze wzniesienia | Wymagany |  |
| 12 | Szyby tylne przyciemnione | Wymagany |  |
| 13 | System wspomagania ruszania pod wzniesienia | Wymagany |  |
| 14 | Immobiliser | Wymagany |  |
| 15 | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagany |  |
| 16 | Autoalarm  | Funkcja monitoringu wnętrza + niezależna syrena |  |
| 17 | Zawieszenie | Przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator, tył resory piórowe |  |
| 18 | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne | Wymagany |  |
| 19 | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa | Wymagany |  |
| 20 | Tapicerka wnętrza czarna skórzana | Wymagany |  |
| 21 | Aluminiowe felgi z oponami o rozmiarze min. 18 cali | Wymagany |  |
| 22 | Klimatyzacja  | Sterowana elektroniczne min. jednostrefowa |  |
| 23 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Wymagane |  |
| 24 | Kamera cofania z wyświetlaczem min. 5 cali | Wymagane |  |
| 25 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne | Wymagane |  |
| 26 | Przednie światła przeciwmgielne | Wymagane |  |
| 27 | Skórzana regulowana kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) | Wymagana |  |
| 28 | Dolna osłona silnika  | Wymagana |  |
| 29 | System audio wraz z głośnikami (minimum 6szt.), system głośnomówiący - bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB, aplikacja Android Auto/ Apple CarPlay lub nawigacja  | Wymagany |  |
| 30 | Tempomat | Wymagany |  |
| 31 | Apteczka pierwszej pomocy | Wymagany |  |
| 32 | Gaśnica, linka holownicza | Wymagany |  |
| 33 | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2szt. | Wymagany |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagany |  |
| 35 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik | Wymagany |  |
| 36 | Emisja zanieczyszczeń | Min. EURO 6, zgodnie z normą w dniu sprzedaży |  |
| 37 | Zużycie paliwa | W cyklu mieszanym nie więcej niż 10,5l/100km |  |
| 38 | Średnie zużycie energii | max. 3.78 MJ/km |  |
| 39 | Średnia emisja CO | Zgodna z normą właściwą w dniu rejestracji pojazdu |  |
| 40 | Emisja zanieczyszczeń: HC + NOx  | max 127,4 mg/km |  |
| 41 | Cząstki stałe  | max. 1,45 mg/km |  |
| 42 | Kolor | metalic, minimum 4 kolory nadwozia |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYMOGI DOTCZĄCE GWARANCJI** |
| 43 | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły 36 miesięcy lub 100 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej |
| 44 | Min.36 miesięcy na lakier nadwozia i 12 miesięcy na skrzynię ładunkową |
| 45 | Min. 6 lat na perforację blachy nadwozia i 3 lata na skrzynię ładunkową |
|  | **STACJE ASO** |
| 46 | Ilość autoryzowanych stacji obsługi na terenie każdego województwa (minimum 1) - przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonego stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji . |