|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Czy zamawiający przyjmie profesjonalną latarkę patrolową o parametrach jak w załączonej karcie produktu. Badanie parametrów zgodne z ANSI. Wymiary latarki wraz z nakładką sygnalizacyjną - 330mm.** |
| Odp. | Zamawiający dopuszcza:  - tryby świecenia 100%, 50%, 10%, stroboskop;  - długość latarki bez nakładki 185;  przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej z nakładką.  Jednocześnie informuję, że przedstawiona karta katalogowa nie definiuje wszystkich parametrów określonych w wymaganiach. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Czy zamawiający jest skłonny przyjąć parametr trybów świecenia na poziomie 100, 50, 10, strobo?** **Zdecydowanie korzystniejsze w zakresie oświetlania na bliskich odległościach np. dokumenty. Co pozwala na unikniecie efektu chwilowego oślepienia funkcjonariusza, jednocześnie zachowując możliwość podświetlania celów powyżej 300m.** |
| Odp. | Zamawiający dopuszcza:  - tryby świecenia 100%, 50%, 10%, stroboskop;  przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej z nakładką. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Czy zamawiający będzie skłonny przyjąć parametr świecenia uzyskania mocy świetlnej na poziomie minimum 600 lm nie mniej niż 2,5h?** |
| Odp. | Zamawiający dopuszcza:  - moc latarki nie mniej niż 600 lumenów;  - czas świecenia 100% nie mniej niż 2,5 h;  przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej z nakładką. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Czy zamawiający wymaga parametrów świetlnych, określonych potwierdzonymi normami ANSI zgodnie ze standardami PLATO? Czy na zasadzie oświadczenia o spełnianiu określonych minimalnych norm?** |
| Odp. | Zamawiający nie wymaga parametrów świetlnych potwierdzonych normami ANSI. Dopuszcza oświadczenie o spełnianiu określonych norm przez przedmiot zamówienia. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Czy zamawiający jest skłonny przyjąć parametr długości latarki bez nakładki minimalnie 142 mm?** |
| Odp. | Zamawiający dopuszcza długość latarki bez nakładki minimalnie 142 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej z nakładką. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Dzień dobry Proszę o podanie parametru szczelności latarki.** |
| Odp. | Zamawiający nie określa norm parametru szczelności przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej  z nakładką. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pyt. | **Proszę o informację czy różnica długości o 3 cm (nasze latarki są dłuższe z nakładką) wyklucza możliwość ofertowania.** |
| Odp. | Zamawiający dopuszcza latarkę wraz z nakładką o wymiarze o 3cm dłuższym od danych określonych w opisie przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych Latarki patrolowej z nakładką. |