ZP-271.49.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Grudzień 2022

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli zgodnie z zamówieniem publicznym pn.: „**Dostawa i montaż mebli do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego   
w Ustrzykach Dolnych”**

1. Cały oferowany asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy nieuszkodzony, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw oraz pochodzący z bieżącej produkcji. Meble dostarczone pod wskazany adres powinny być kompletne w całości, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
2. Oferowane wyposażenie winno być objęte min. 24 miesięczną gwarancją.
3. Zamawiane meble winny być dostarczone bezpośrednio pod wskazany w SWZ adres.
4. Zamawiający dopuszcza składanie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis mebli równoważnych (opisy winny przedstawiać wymiary i wyposażenie oferowanego asortymentu meblowego [ilość półek, sposób ich ułożenia, określenie koloru, rodzaj płyty itp.), z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego   
   w opisie przedmiotu zamówienia. Przez równoważny należy rozumieć meble   
   o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. W przypadku, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kolorystyki mebli i tapicerki siedzisk, w granicach podanej w ofercie grupy cenowej.
7. Zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy.
8. Montaż, złożenie mebli, Wykonawca zobowiązany jest dokonać we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnie złożonych mebli. W przypadku gdy dostarczone meble lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
9. Meble istniejącego sekretariatu Wykonawca zinwentaryzuje na własny koszt   
   i ryzyko i zamontuje w sposób wcześniej ustalony z Zamawiającym.
10. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.
11. Meble związane z wykonaniem zamówienia aneksów kuchennych Wykonawca wyceni w oparciu o wcześniejszą inwentaryzację pomieszczeń socjalnych nowego segmentu B.
12. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.

## Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej pomieszczeń, do których będą dostarczone Meble. Wykonawca winien dokonać własnych pomiarów pomieszczeń w celu weryfikacji wymiarów Mebli i zabudów meblowych. Wykonawca dokona również uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie tych elementów wyposażenia meblowego, które miały podlegać takim uzgodnieniom między Stronami po zawarciu Umowy (np. w zakresie sposobu montażu, kolorów, odcieni, rodzajów tapicerki czy uchwytów). Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy mu do akceptacji próbki materiałów, które będą użyte do produkcji Mebli.

1. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały określone w niniejszym dokumencie.

**Szczegółowy wykaz produktów wraz z opisem technicznym i ilością zapotrzebowanych sztuk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ilość** | **Nazwa i opis produktu** |
| **POMIESZCZENIA BIUROWE** | | |
| 1 | 40 sztuk | **Stół biurowy** |
| 1. 1 | 38 sztuk | **Stół biurowy**  Wysokość całkowita: 740 mm  Szerokość całkowita: 1400 mm  Głębokość całkowita: 800 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Grubość blatu: min. 25 mm  Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej  w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, obrzeże sztuczne grubości min. 2mm  Typ regulacji wysokości: Brak  Kształt blatu: Prostokąt  Typ biurka: Wolnostojące  Typ blatu: Stały  Media – rozetka na przejście okablowania  Podstawa: nogi stalowe o przekroju 70x30mm  Stopki: z regulowaniem poziomu w zakresie 10mm +/-2%  Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 1.2 | 2 sztuki | **Stół biurowy z osłoną płytową**  Wysokość całkowita: 740 mm  Szerokość całkowita: 1400 mm  Głębokość całkowita: 800 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Grubość blatu: min. 25 mm  Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej  w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, obrzeże sztuczne grubości min. 2mm  Typ regulacji wysokości: Brak  Kształt blatu: Prostokąt  Typ biurka: Wolnostojące  Typ blatu: Stały  Media – rozetka na przejście okablowania  Podstawa: nogi stalowe o przekroju 70x30mm  Stopki: z regulowaniem poziomu w zakresie 10mm +/-2%  Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów  **Osłona płytowa do biurka**  Wysokość całkowita: 550 mm  Szerokość całkowita: 800 mm  Głębokość całkowita: 18 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Materiał – płyta melaminowana o gr. 18 mm  Nakładki tapicerowane po obu stronach  Przegroda pasuje do frontów biurek  Kolor: biały |
| 2. | 40 sztuk | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**  Wysokość całkowita: 600 mm  Szerokość całkowita: 432 mm  Głębokość całkowita: 580 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Uchwyt: Metalowy  Zamek: Centralny  Materiał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12mm, korpus płyta melaminowana gr. 18 mm wykończona obrzeżem  gr. min. 2mm  4 Kółka skrętne  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 3. | 40 sztuk | **Szafa Drzwi uchylne + nadstawka**  Wysokość całkowita: 1850 + 700mm  Szerokość całkowita: 1000 mm  Głębokość całkowita: 420 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Typ szafy/regału: Wolnostojąca  Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe  Podstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mm  Uchwyt: Metalowy pionowy  Ilość półek: 5  Zamek: Tak  System cichy domyk: Brak  Produkt zmontowany: Brak  Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Materiał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mm  Zawiasy w drzwiach 1000  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 4. | 22 sztuki | **Szafa Drzwi uchylne + nadstawka**  Wysokość całkowita: 1850 + 700 mm  Szerokość całkowita: 600 mm  Głębokość całkowita: 420 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Typ szafy/regału: Wolnostojąca  Wersja: Lewa  Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe  Podstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mm  Uchwyt: Metalowy pionowy  Ilość półek: 2  Wieszak na ubrania  Zamek: Tak  System Cichy domyk: Brak  Produkt zmontowany: Brak  Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Materiał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2mm.  Zawiasy w drzwiach 1000  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 5. | 10 sztuk | **Szafa Drzwi uchylne**  Wysokość całkowita: 1140 mm  Szerokość całkowita: 1000 mm  Głębokość całkowita: 420 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Typ szafy/regału: Wolnostojąca  Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe  Podstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mm  Uchwyt: Metalowy pionowy  Ilość półek: 2  Zamek: Tak  System Cichy domyk: Brak  Produkt zmontowany: Brak  Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Materiał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mm  Zawiasy w drzwiach 1000  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów  Szafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mm |
| 6. | 39 sztuk | **Krzesło biurowe**  Mechanizm:  mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania  w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, regulacja głębokości siedziska w zakresie 50mm (sanki siedziska)  Wersja kolorystyczna: Czarna  Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna  Oparcie: tapicerowane, osłona tyłu oparcia plastik, posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości  Siedzisko: tapicerowane  Podłokietnik, ramię: czarny poliamid, regulowany góra - dół  Podnośnik: gazowy, standardowy  Kółka: do twardych powierzchni, samohamowne, czarne  Pianka siedziska: Wylewana  Pianka oparcia: Wylewana  Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem  z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych  z normą PN EN 1021:1:2  Wersja kolorystyczna: czarna  Kolor elementów metalowych: czarny  Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)  Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)  Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:  100%Poliester, gramatura min. 340 gr/m kw, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a, odporność na pilling 4-5.  Tapicerka musi posiadać atest trudnopalności wg. PN-EN 1021-1:2 |
| 7. | 8 sztuk | **Krzesło konferencyjne**  Rama: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, o przekroju okrągłym,  o wymiarze 19x1,5mm, podłokietniki zamknięte  Oparcie: tapicerowane, o konstrukcji ramowej, wykonane z stalowego stelaża w kolorze czarnym, pokrytego tkaniną obiciową taką samą jak siedzisko krzesła, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się konstrukcji oparcia z zastosowaniem pianki poliuretanowej; wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa  w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.  Siedzisko: tapicerowane  Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem  z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych  z normą PN EN 1021:1:2.  Podłokietniki: metalowe z nakładką skórzaną  Wersja kolorystyczna: Czarna  Wymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001  Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.  Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju  Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny  o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. |
| 8. | 5 sztuk | **Szafa aktowa metalowa zamykana z nadstawką**  Wymiary szafy: 2000+450(nadstawka)x1200x435 mm (wys. x szer. x gł.)  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Drzwi: dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami  Szafa do przechowywania dokumentów poufnych,  zamykana zamkiem z minimum dwoma kluczami w komplecie  Ilość półek: 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji  Regulacja półek  Grubość blachy: min 0,8 mm |
| 9. | 6 sztuk | **Szafa metalowa kartotekowa z szufladami**  Wymiary szafy:1292 x 775 x 633 mm (wys. x szer. x gł.)  Ilość szuflad: 4 szuflady  Szafy muszą spełniać wymogi przechowywania dokumentów RODO  Szafki kartotekowe przystosowane do teczek na format B5 |
| 10. | 1 komplet | **Meble do punktu informacyjnego** |
| 10.1 | 1 sztuka | **Lada recepcyjna**  Wymiary całkowite zewnętrzne - 316/198 cm wg projektu załączonego  w rysunkach poglądowych  We frontach boniowania między pasami płyty, wykonane z blachy malowanej proszkowo  Wysokość blatu nadstawki: 110cm +/-2%  Wysokość blatu roboczego: 74cm +/- 2%  Materiał: płyta me laminowana  Fronty i boki: grubość 18 mm  Blat roboczy i blat nadstawki: grubość min. 25 mm  Kolor lady: możliwość wybory z palety min. 10 kolorów  Zakończenie: noga płytowa  Przelotki na kable znajdujące się w blatach roboczych, okrągłe,  o przekroju 80 mm |
| 10.2 | 1 sztuka | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**  Wysokość całkowita: 600 mm  Szerokość całkowita: 432 mm  Głębokość całkowita: 580 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Uchwyt: Metalowy  Zamek: Centralny  Materiał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12 mm, korpus: płyta melaminowana gr. 18 mm  4 Kółka skrętne  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 11. | 2 sztuki | **Regały przesuwne do archiwum**  Wysokość regału: 234 cm (+-5 cm)  Szerokość regału: max. 400 cm  Głębokość regałów: 35 cm (+-0,5 cm)  Przestrzeń między półkami: min. 33 cm  Typ: otwarty  Napęd: ręczny korbowy  Ilość półek na regale: 6 poziomów użytkowych + 1 półka kryjąca  Nośność półki: min. 80 kg na półkę  Kolor regałów: jasny szary  Rodzaj szyn: nawierzchniowe z najazdami  Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych  Ramy z gumowymi odbojami dystansowymi zabezpieczającymi przed uderzaniem regału o regał  Wyposażenie ram regałów w blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów  Pomiędzy sąsiednimi półkami przegroda, zapobiegająca przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę  Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych:  Tory jezdne wykonane ze stali  Szyny ocynkowane  Maksymalne wymiary szyn:  Szerokość 80 mm  Wysokość 20 mm  Modułowy system szyn umożliwiający przyszła rozbudowę systemu  Tory jezdne ułożone w systemie nawierzchniowym na istniejącej posadzce z zastosowaniem obustronnych najazdów |
| **PRZYZIEMIE – POMIESZCZENIE SOCJALNE** | | |
| 12. | 1 sztuka | **STOLIK 800x800**  Kształt blatu: Kwadrat  Podstawa: Ramowa na 4 nogach kwadratowych  Wysokość całkowita: 728 mm  Szerokość całkowita: 800 mm  Głębokość całkowita: 800 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Grubość blatu: min. 18 mm  Materiał – blat: Płyta melaminowana, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mm  Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów  Kolor – noga: metalik |
| 13. | 4 sztuki | **Krzesła bufetowe**  Rama: 4 nogi  Kubełek: tworzywo sztuczne  Podłokietniki: Brak  Stopki: do twardych powierzchni  Materiał siedziska: Tworzywo sztuczne  Kolor elementów metalowych: czarny  Wymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2021A/AC:2013; PN-EN 1022:2019. |
| 14. | 1 komplet | **Aneks kuchenny – kondygnacja przyziemia** |
| 14.1 | 1 komplet | **Zestaw mebli kuchennych**  Wysokość całkowita: 2500 mm  Szerokość całkowita: 3350 mm  Głębokość całkowita: 600 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Materiał: płyta melaminowana min. 18 mm oklejona obrzeżem ABS 2 mm  Zawiasy i okucia: BLUM  Blat: laminat CPL grubości 36 mm.  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 14.2 | 1 sztuka | **Płyta indukcyjna dwupalnikowa**  Szerokość całkowita: 280 mm  Głębokość całkowita: 490 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Ilość pól grzejnych: dwa  Rodzaj: płyta ceramiczna  Moc całkowita: min. 2900 W  Zabezpieczenia: przed wykipieniem  Rodzaj sterowania: elektroniczne  Kolor płyty: czarny |
| 14.3 | 1 sztuka | **Zlewozmywak**  Ilość komór: jedna  Sposób montażu: wpuszczany  Materiał: granit  Odpływ: 3 ½  Odporność na zarysowania  Kolor: czarny |
| 14.4 | 1 sztuka | **Bateria zlewozmywakowa**  Montaż: do blatu  Typ: jednouchwytowa  Rodzaj wylewki: obrotowa  Wysokość: 31 cm  Tolerancja wysokości: +(-) 2 cm  Kolor: czarny |
| **ŁĄCZNIK** | | |
| 15. | 8 sztuk | **Siedziska poczekalnia**  Rama: Ławka 3-osobowa  Kubełek: Tworzywo sztuczne, min. 6 kolorów do wyboru  Podłokietniki: Brak  Stopki: do twardych powierzchni  Głębokość całkowita: 530 mm  Głębokość powierzchni siedziska: 430 mm  Długość oparcia: 350 mm  Szerokość ramy: 1720 mm  Kolor elementów metalowych: chrom |
| 16. | 4 sztuki | **STOLIK 800x800**  Kształt blatu: Kwadrat  Podstawa: Ramowa na 4 nogach kwadratowych  Wysokość całkowita: 728 mm  Szerokość całkowita: 800 mm  Głębokość całkowita: 800 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Grubość blatu: min. 18 mm  Materiał – blat: Płyta melaminowana, gr. 25 mm, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mm  Kolor – noga: metalik |
| **POMIESZCZENIA BIUROWE** | | |
| 17. | 2 sztuki | **Biurko**  Wymiary  Szerokość całkowita: 1800 mm  Głębokość całkowita: 800 mm  Grubość blatu: min. 25 mm, płyta melaminowana, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mm  Cechy i funkcje  Kształt blatu: Prostokąt  Typ blatu: Stały  Podstawa  Typ regulacji wysokości: Brak  Podstawa: Płytowa, płyta melaminowana, gr. 25mm, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mm  Stopki: Poziomujące (+10 mm)  Panel  Typ panelu: Dolny  Położenie panelu: Frontowe  Wykończenia  Materiał: Płyta melaminowana, gr. 18 mm,  Kolor – do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 18. | 2 sztuki | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**  Wysokość całkowita: 600 mm  Szerokość całkowita: 432 mm  Głębokość całkowita: 580 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Uchwyt: Metalowy  Zamek: Centralny  Materiał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12 mm, korpus: płyta melaminowana gr. 18 mm  4 Kółka skrętne  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 19. | 4 sztuki | **Szafa Drzwi uchylne**  Wysokość całkowita: 1140 mm  Szerokość całkowita: 800 mm  Głębokość całkowita: 420 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Typ szafy/regału: Wolnostojąca  Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe  Podstawa: Cokół płytowy, wys. 60mm  Uchwyt: Metalowy  Ilość półek: 2  Zamek: Z 2 kluczami łamanymi, numer losowy  Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Materiał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. 2 mm  Szafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mm  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 20. | 2 sztuki | **Szafa Drzwi szklane**  Wysokość całkowita: 1140 mm  Szerokość całkowita: 800 mm  Głębokość całkowita: 420 mm  Typ szafy/regału: Wolnostojąca  Typ drzwi: Szklane, wahadłowe, szkło transparentne bez ramki  Podstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mm  Uchwyt: Metalowy  Ilość półek: 2  Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Materiał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mm  Wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mm  Szafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mm  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 21. | 2 sztuki | **Krzesło gabinetowe**  Mechanizm: synchroniczny samoważący, regulacja głębokości siedziska  Zagłówek: Regulowany, tapicerowany czarną skórą  Podparcie lędźwi: regulowane na wysokość  Oparcie: Tapicerowane siatką, wysokie  Siedzisko: Tapicerowane  Podłokietniki: regulowane na wysokość, ramię: konstrukcja nylonowa, czarna, nakładka: czarny termopoliuretan  Podnośnik: gazowy, standardowy  Podstawa: 5-ramienna, plastik (nylon)  Kółka: do twardych powierzchni, samohamowne, czarne  Wysokość zagłówka: 170-230 mm  Głębokość całkowita: 680 mm  Wysokość oparcia: 580 mm  Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:  Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  Ścieralność : 80 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1  Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02  Gramatura 315 g/mb  Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:  Ścieralność: 150 000 cykli Martindale  Trudnopalność według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5  Odporność na pilling 5  Skład: poliester 92% +Acryl 8%  Gramatura 250 g/m2  Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN EN 1022:2019-03, PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013\_07 poziom 2 (Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych |
| 22. | 1 sztuk | **Stół konferencyjny**  Wysokość całkowita: 750 mm  Szerokość całkowita: 2200 mm  Głębokość całkowita: 1200 mm  Grubość blatu: min. 25 mm  Kształt blatu: Prostokąt  Podstawa: Ramowa na 4 nogach okrągłych (fi 50 mm)  Stopki poziomujące: +10 mm  Materiał – blat: Płyta melaminowana  Obrzeże blatu: min. 2 mm – wykończone w technologii laserowej  Media – rozetka na przejście okablowania |
| **POMIESZCZENIE SALI KONFERENCYJNEJ** | | |
| 23. | 12 sztuki | **Krzesło konferencyjne**  Rama: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, o przekroju okrągłym,  o wymiarze 19x1,5mm, podłokietniki zamknięte  Oparcie: tapicerowane, o konstrukcji ramowej, wykonane z stalowego stelaża w kolorze czarnym, pokrytego tkaniną obiciową taką samą jak siedzisko krzesła, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się konstrukcji oparcia z zastosowaniem pianki poliuretanowej; wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa  w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.  Siedzisko: tapicerowane  Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem  z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych  z normą PN EN 1021:1:2.  Podłokietniki: metalowe z nakładką skórzaną  Wersja kolorystyczna: Czarna  Wymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001  Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.  Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju  Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny  o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. |
| 24. | 1 sztuka | **Stół do spotkań**  Wysokość całkowita: 740 mm  Średnica: 950 mm  Grubość blatu: 25 mm  Kształt blatu: Okrąg  Podstawa: Talerzowa, okrągła,  Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła  Materiał – blat: Płyta melaminowana, wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mm  Obrzeże blatu: min. 2mm klejone  Kolor – podstawa: czarny, blat: biały |
| **POMIESZCZENIE SOCJALNE – KONDYGNACJA I PIĘTRA** | | |
| 25. | 1 komplet | **Aneks kuchenny – I piętro** |
| 25.1 | 1 komplet | **Zestaw mebli kuchennych**  Wysokość całkowita: 2518 mm  Szerokość całkowita: 2754 mm  Głębokość całkowita: 600 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Materiał: płyta melaminowana min. 18 mm oklejona obrzeżem  ABS 2 mm  Zawiasy i okucia: BLUM  Blat: laminat CPL grubości 36 mm.  Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |
| 25.2 | 1 sztuka | **Płyta indukcyjna dwupalnikowa**  Szerokość całkowita: 280 mm  Głębokość całkowita: 490 mm  Tolerancja wymiarowa: +/- 2%  Ilość pól grzejnych: dwa  Rodzaj: płyta ceramiczna  Moc całkowita: min. 2900 W  Zabezpieczenia: przed wykipieniem  Rodzaj sterowania: elektroniczne  Kolor płyty: czarny |
| 25.3 | 1 sztuka | **Zlewozmywak**  Ilość komór: jedna  Sposób montażu: wpuszczany  Materiał: granit  Odpływ: 3 ½  Odporność na zarysowania  Kolor: czarny |
| 25.4 | 1 sztuka | **Bateria zlewozmywakowa**  Montaż: do blatu  Typ: jednouchwytowa  Rodzaj wylewki: obrotowa  Wysokość: 31 cm  Tolerancja wysokości: +(-) 2 cm  Kolor: czarny |
| 25.5 | 1 sztuka | **Zmywarka do zabudowy**  Szerokość całkowita: 450 mm  Głębokość całkowita: 550 mm  Wysokość całkowita: 815 mm  Pojemność (kpl.): 10  Kolor: czarny |

**Rysunki poglądowe ww. produktów**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Stół biurowy** | **2. Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady** |
| **3. Szafa Drzwi uchylne + nadstawka**  **https://birdmeble.pl/userdata/public/gfx/14941.jpg** | **4. Szafa Drzwi uchylne + nadstawka** |
| **5. Szafa Drzwi uchylne** | **6. Krzesło biurowe**  **C:\Users\staz1.UMUSTRZYKI\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLMF0A4.tmp\image001.png** |
| **7. Krzesło konferencyjne**  **C:\Users\staz1.UMUSTRZYKI\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM4CEF.tmp\image002.png** | **12. STOLIK 800x800** |
| **13. Krzesła bufetowe**  **krzesło konferencyjne ISO plastic** | **15. Siedziska poczekalnia** |
| **16. Stolik** | **17. Biurko** |
| **18. Kontener mobilny** | **19. Szafa Drzwi uchylne** |
| **20. Szafa Drzwi szklane** | **21. Krzesło gabinetowe** |
| **22. Stół konferencyjny** | **23. Krzesło konferencyjne**  **C:\Users\staz1.UMUSTRZYKI\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM4CEF.tmp\image002.png** |
| **24. Stół do spotkań** | **10. Lada do punktu informacyjnego**  **lada_widok 3d.jpg** |
| **Lada do punktu informacyjnego – widok z góry**  **lada_rzut z góry.jpg** | |