**RG.271.7.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Przebudowa drogi gminnej nr 270538K „Dominikowice-Męcina” w miejscowości Dominikowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa****brutto** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Mechaniczne profilowanie poboczy drogowych  | 375 m2 |  |  |
| 2 | Koryto wykonywane na poszerzeniach drogi na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku do 1 km  | 650 m2 |  |  |
| 3 | Karczowanie zakrzaczeń  | 100 m3 |  |  |
| 4 | Humusowanie korpusu drogi i rowu  | 250 m2 |  |  |
| 5 | Montaż korytek ściekowych 50x50x50 w rowie odwadniającym na podsypce cementowo piaskowej  | 320 mb |  |  |
| 6 | Formowanie korpusu drogi (materiał z odzysku)  | 150 m3 |  |  |
| 7 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm  | 16 m2 |  |  |
| 8 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej (materiał do odzysku)  | 20 m2 |  |  |
| 9 | Rozbiórka obrzeży betonowych 8 cm (materiał do odzysku)  | 8 mb |  |  |
| 10 | Przebudowa przepustu na zjeździe z rur betonowych Ø40 cm na rury K2 Ø40  | 9 mb |  |  |
| 11 | Przebudowa przepustu na zjeździe z rur betonowych Ø50 cm na rury K2 Ø50  | 6 mb |  |  |
| 12 | Budowa nawierzchni z kostki brukowej na wysiewce (kostka z odzysku)  | 10 m2 |  |  |
| 13 | Montaż obrzeży krawężnikowych (materiał z odzysku)  | 5 mb |  |  |
| 14 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-63 mm na poszerzeniach grub. warstwy 30 cm po uwałowaniu  | 730 m2 |  |  |
| 15 | Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni masą bitumiczną  | 30 t |  |  |
| 16 | Koryto wykonane w korpusie drogi na głębokość 70 cm (odwóz urobku do 1 km)  | 175 m2 |  |  |
| 17 | Wykonanie podbudowy drogowej z kamienia frakcji 100 mm grub. warstwy 40 cm po uwałowaniu  | 175 m2 |  |  |
| 18 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm  | 2130 m2 |  |  |
| 19 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 6 cm  | 500 m2 |  |  |
| 20 | Montaż znaków U9a/U9b na rurach stalowych ocynkowanych Ø60 dł. 2000 mm  | 1 kpl |  |  |
| 21 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni  | 805 m2 |  |  |
| 22 | wykonanie nawierzchni z tłucznia frakcji 31-63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-31 mm grub. warstwy 30 cm po uwałowaniu  | 805 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |