# **Załącznik nr 3a do SIWZ**

## **BZP.272.6.2019**

## **Wykonawca:**

………………………………………

……………………………………....

………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

**Wykaz oferowanych urządzeń**

dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Województwo Podlaskie pn:

**„Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cz. I ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARAMTERY ODNIESIENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH JAKO PODSTAWA DO OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ** | | | | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Oferowana jednostka: nazwa i model/typ**  **Wg oznaczenia producenta urządzenia i dołączonych kart katalogowych (technicznych)** |
|  | **JEDNOSTKA** | **DANE TECHNICZNE** |  | **(proszę uzupełnić)** | **(proszę uzupełnić)** |
| 1 | zewnętrzna  22,4 kW | min. moc chł/grz [kW] | 22.4/25 |  |  |
| EER min. | 3,55 |  |
| COP min. | 4,55 |  |
| pobór mocy chł/grz [kW] max. | 6,31/5,48 |  |
| zakres pracy chłodzenia | od -15 do +46 |  |
| zakres pracy grzanie | od -20 do +21 |  |
| zasilanie | 3 fazy 400 V 50Hz |  |
| poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] max. | 52/54 (grz) |  |
| wymiary [mm] max (wys x szer x głęb) | 1450x1100x500 |  |
| Masa max. [kg] | 172 |  |
| 2 | wewnętrzna ścienna min. moc chł/grz 2,2/2,8 kW | Wymiary[mm] max (wys. x szer. x głęb.) | 265 x 820 x 208 |  |  |
| max. ciśnienie akustyczne na najniższym i najwyższym biegu [dB(A)] | 22-35 (min.5biegów) |  |  |
| moc elektryczna [W] max. | 20 |  |
| masa max (kg) | 7,7 |  |
| 3 | wewnętrzna ścienna min. Moc chł/grz 2,8/3,2 kW | Wymiary [mm] max (wys. x szer. x głęb.) | 265 x 820 x 208 |  |  |
| max. ciśnienie akustyczne na najniższym i najwyższym biegu [dB(A)] | 22-43 (min.5biegów) |  |  |
| moc elektryczna [W] max. | 35 |  |  |
| masa max (kg) | 7,7 |  |
| 4 | wewnętrzna ścienna min. Moc chł/grz 3,6/4,0 kW | Wymiary[mm] max (wys. x szer. x głęb.) | 270 x 840 x 208 |  |  |
| max. ciśnienie akustyczne na najniższym i najwyższym biegu [dB(A)] | 24-40 (min.5biegów) |  |  |
| moc elektryczna [W] max. | 25 |  |
| masa max. [kg] | 8,6 |  |

…………………………………

(elektroniczny kwalifikowany podpis Wykonawcy)