[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.48
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie R+S	Zysk od R
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Traffic Pracownia Projektowa
afn=Pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
nb=Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki 
ab= ul.Truskawkowa (skrzyżowanie z ul. Wiklinową)  05-092 Kiełpin, Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie
ni=Gmina Łomianki
ai=ul. Warszawska 115, 05-092 Warszawa
nk=KPROLINE Cyprian Kowalczuk	
dt=13.02.2017	0
pcn=4 kw. 16

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Usunięcie kolizji planowanej drogi z istniejącą siecią elektroenergetyczną nn (linią kablową nn, złączem kablowym, przyłączem kablowym nn). 1310Całość prac elektrycznych w ulicy Truskawkowej (skrzyżowanie z ul. Wiklinową) w Kiełpinie, Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni.1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie R+S	pRS
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	ZR
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.81	1486980321
cw=16.81	PLN
il=-0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przesunięcie złącza kablowego nn
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.168
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.168	1	0.7*0.8*0.3						

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0101-07	9	0101-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż złączy kablowych podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
mpn=_1211
na=Złącze kablowe typu ZK2/SL1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0605-06	5	0605-06		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do 50 mm2 do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-04	5-08	0813-04		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.168
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.168	1	0.7*0.8*0.3						

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa linii kablowej nn
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0701-05	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,10121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=13.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.65	1	0.7*0.5*(26+13)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0801-08	9	0801-08		1
mpn=1211
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	7+6						

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0706-01	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0612-02	2-25	0612-02		1
mpn=1211
na=Rury osłonowe SRS 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0713-03	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0713-04	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Uziomy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0713-04	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Materiały kable YAKXS 4x50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0806-02	9	0806-02		1
mpn=1211
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-12 + KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0726-12 + KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02 		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4 - żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych1310Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0702-05	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=13.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.65	1	(26+13)*0.7*0.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Zabezpieczenie istn. linii kablowych nn
wa=0
kn=0	0	0
id=43
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0701-02	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=182
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	0.5*0.7*520						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0612-02	2-25	0612-02		1
mpn=1211
na=Rury osłonowe A 110PS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0713-02	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02 	5	0702-05	 z.sz.2.14. 9902-02 	1
mpn=13:1:0929,101211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=182
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	0.7*0.5*520						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Obsuga geodezyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=30
pd=		własny		własny		0
na=obsługa geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=32
pd=2015	KW	1 01-01	1	01-01		1
na=Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1	0	Sztuka
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

