[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.36
nan=PRZEDMIAR ROBÓT - rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski
afn=05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13
nb=rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki
ab=ulica Truskawkowa w Kiełpinie w gminie Łomianki
ni=Burmistrz Gminy Łomianki
ai=05-092 Łomianki ul. Warszawska 115
br=drogi, stała organizacja ruchu
nk=Tadeusz Olszewski	
dt=2016-11-22
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45233320-8	Fundamentowanie dróg
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
cpv=45233221-4	Malowanie nawierzchni
cpv=45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=	3
jm=r-g	149
ce=8.4
cw=8.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 1233]
ty=M
na=gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0	1487245930
cw=0	PLN
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 1085]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3	0
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245943
cw=0	PLN
il=0.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11000

[RMS ZEST 476]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245943
cw=0	PLN
il=1.015

[RMS ZEST 1220]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245943
cw=0	PLN
il=9.085
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612

[RMS ZEST 1202]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245944
cw=0	PLN
il=9.085
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11711

[RMS ZEST 1188]
ty=S
na=piła motorowa łańcuchowa	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245944
cw=0	PLN
il=32.8

[RMS ZEST 1169]
ty=M
na=farba chemoutwardzalna	0
id=1521320	2
jm=kg	033
ce=0	1487245931
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1521320

[RMS ZEST 1170]
ty=M
na=utwardzacz do farb chemoutwardzalnych do oznakowania poziomego dróg	0
id=1530601	2
jm=kg	033
ce=0	1487245931
cw=0	PLN
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530400

[RMS ZEST 1231]
ty=M
na=punktowe elementy odblaskowe najezdniowe naklejane	0
id=1580599	2
jm=szt.	020
ce=0	1487245936
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1582430

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=próg zwalniający płytowy	0
id=1580899	2
jm=m2	050
ce=0	1487245936
cw=0	PLN
il=10.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1582520

[RMS ZEST 1142]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1487245936
cw=0	PLN
il=1.755
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1487245936
cw=0	PLN
il=55.7787
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 1225]
ty=M
na=pospółka	0
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0	1487245937
cw=0	PLN
il=21.402
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 1240]
ty=M
na=żwir	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0	1487245937
cw=0	PLN
il=588
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1487245937
cw=0	PLN
il=0.351

[RMS ZEST 1224]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "EKO" 60x40x10 cm	0
id=2221420	2
jm=m2	050
ce=0	1487245937
cw=0	PLN
il=568.4

[RMS ZEST 1197]
ty=M
na=krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	0
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0	1487245938
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=91.8

[RMS ZEST 1196]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1487245938
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.885

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=klej bitumiczny	0
id=2390399	2
jm=dm3	066
ce=0	1487245938
cw=0	PLN
il=0.664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300099

[RMS ZEST 1166]
ty=M
na=mikrokulki odblaskowe	0
id=2440099	2
jm=kg	033
ce=0	1487245938
cw=0	PLN
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1583301

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1487245939
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.0224

[RMS ZEST 1230]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245944
cw=0	PLN
il=3.939
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3901863	2
jm=m2	050
ce=0	1487245941
cw=0	PLN
il=2657.76

[RMS ZEST 1189]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245944
cw=0	PLN
il=6.5031

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1487245941
cw=0	PLN
il=23.568

[RMS ZEST 1049]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1487245941
cw=0	PLN
il=40.9587

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245945
cw=0	PLN
il=0.4874

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0	1487245942
cw=0	PLN
il=0.0323

[RMS ZEST 1191]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245945
cw=0	PLN
il=7.3303

[RMS ZEST 1190]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245945
cw=0	PLN
il=2.8379

[RMS ZEST 1128]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0	1487245942
cw=0	PLN
il=0.96

[RMS ZEST 654]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245945
cw=0	PLN
il=1.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39813

[RMS ZEST 1187]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1487245942
cw=0	PLN
il=3.49

[RMS ZEST 1234]
ty=S
na=układarka kleju z kotłem olejowym 30 dm3	0
id=52219	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245946
cw=0	PLN
il=0.104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 1164]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245946
cw=0	PLN
il=0.0464
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52541

[RMS ZEST 1228]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1487245946
cw=0	PLN
il=3.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81000

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1487245928
cw=0	PLN
il=1527.8644

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 600]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1487245929
cw=0	PLN
il=266.0059

[RMS ZEST 637]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.87	1480605993
cw=12.87	PLN
il=0

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1487245930
cw=0	PLN
il=52.83

[RMS ZEST 655]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=9.5	1382104415
cw=9.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 696]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=9.5	1382104416
cw=9.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1212]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1487245930
cw=0	PLN
il=0.824

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=rury z HDPE dwudzielne śr. 160 mm	0
id=AROT160	2
jm=m	040
ce=0	1487245942
cw=0	PLN
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7585099

[RMS ZEST 1229]
ty=S
na=wiertarka udarowa elektryczna	0
id=at043	3
jm=m-g	148
ce=0	1487245946
cw=0	PLN
il=3.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71650

[RMS ZEST 837]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=beton15	1
jm=m3	060
ce=0	1487245942
cw=0	PLN
il=25.1784

[RMS ZEST 1157]
ty=M
na=tablice znaków informacyjnych z folii typu I o pow. ponad 0.3 m2	0
id=inf_I_s	2
jm=szt.	020
ce=0	1487245943
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 197]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1130
nu=1
cpv=45111000-8
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=2698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0803-02	6	0803-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- kostka gr. 8 cm		
wo=30	1	30						0		0

[RMS 600]
nz=0.688	0	0.688
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[POZYCJA]
id=3156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-02	6	0802-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. śr. 8 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=1150	1	1150						0		0

[RMS 22]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0
il=254.15

[RMS 1220]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=9.085

[RMS 1202]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=9.085

[POZYCJA]
id=2700
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0107-01	AT-03	0107-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 22]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 1085]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 654]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=2703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0806-08	6	0806-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 600]
nz=0.0755	0	0.0755
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6425

[POZYCJA]
id=3199
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-04	4-04	0901-04		1
mpn=1211
na=Ogrodzenia drewniane - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=27.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=27.25	1	30-11*0,25						0		0

[RMS 22]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7225

[POZYCJA]
id=3201
pd=SEKBIUL_4_16	KNR	4-04 0102-09	4-04	0102-09		2
na=Rozebranie murów i słupów wolnostojących na zaprawie - cem.
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=3.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- ogrodzenie		
wo=3.35	1	30*0,15*0,5+11*(0,25*0,25*1,6)						0		0

[POZYCJA]
id=3187
pd=SEKBIUL_4_16	KNR	4-04 0302-01	4-04	0302-01		2
na=Rozebranie betonowego fundamentu ogrodzenia
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=3.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	30*0.15*0.8						0		0

[POZYCJA]
id=3172
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 1305-01	6	1305-01		2
na=Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.03.05

[PRZEDMIAR]
ko=	- zawory wodociągowe		
wo=1.86	1	(20)*0.093						0		0

[POZYCJA]
id=3173
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 1305-03	6	1305-03		2
na=Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=2.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- włazów kanałowych		
wo=2.34	1	(11)*0.213						0		0
ko=	- włazów studzienek teletechnicznych		
wo=0.55	1	(2)*0.273						0		0

[POZYCJA]
id=3108
pd=SEKBIUL_4_16	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		2
na=Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=129.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- z rozbiórki:		
ko=	   * nawierzchni z kostki betonowej		
wo=3.36	1	#p1*0,08*1,4						0		0
ko=	   * nawierzchni z kruszyw łamanych (destruktu asfaltowego)		
wo=108.56	1	#p2*0.08*1.18						0		0
ko=	   * obrzeży bet. 30x8 cm		
wo=1.18	1	#p4*0,08*0,3*1,4						0		0
ko=	   * ogrodzeń murowanych		
wo=4.36	1	#p6*1,3						0		0
ko=	   * betonowego fundamentu ogrodzenia		
wo=5.04	1	#p7*1.4						0		0
ko=	- z regulacji pionowych		
wo=6.65	1	(#p8+#p9)*1.4						0		0

[POZYCJA]
id=3109
pd=SEKBIUL_4_16	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		2
na=Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu na odl. 1 km
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=129.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- wg poz. dot. załadunku		
wo=129.15	1	#p10						0		0

[POZYCJA]
id=3110
pd=SEKBIUL_4_16	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		2
na=Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=131.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04 i D-05.03.11

[PRZEDMIAR]
ko=	- wg poz. dot. załadunku		
wo=129.15	1	#p10						0		0
ko=	- z rozbiórki:		
ko=	   * krawężników bet. 15x30 cm		
wo=1.01	1	#p3*0.15*0.3*1.4						0		0
ko=	   * ław pod krawężnikami		
wo=1.61	1	#p3*0.072*1.4						0		0

[POZYCJA]
id=1147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.294
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=D-01.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- droga		
wo=0.294	1	294/1000						0		0

[RMS 600]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0
il=16.464

[RMS 193]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[RMS 194]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=1723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=370.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=370.5	1	(390)*95%						0		0

[RMS 600]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8155

[RMS 476]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8521

[POZYCJA]
id=1724
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-02	2-01	0125-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	(390)*5%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 600]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8977

[POZYCJA]
id=3111
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	1 0201-10	1	0201-10		2
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=1189.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=1189.5	1	(1992-0.15*390-0.08*30-0.08*1150-#p18a)*95%						0		0

[POZYCJA]
id=3113
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		2
na=Wykopy wykonane ręcznie w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z transportem na odległość 1 km
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=62.61
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=62.61	1	(1992-0.15*390-0.08*30-0.08*1150-#p18a)*5%						0		0

[POZYCJA]
id=3115
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	1 0205-04	1	0205-04		2
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=637.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.02 i D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt z wykopów pod sączek podłużny		
wo=587	1	587						0		0
scn=587	1					
ko=	- zebrany humus		
wo=50.26	1	(#p14+#p15)*0.15-#p31*0.1*1.03						0		0
scn=50.26	1					

[POZYCJA]
id=3118
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	1 0208-02 02	1	0208-02	02	2
na=Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1889.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.02 i D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=1252.11	1	#p16+#p17						0		0
ko=	- grunt z wykopów pod sączek podłużny		
wo=587	1	#p18a						0		0
ko=	- zebrany humus		
wo=50.26	1	#p18b						0		0

[POZYCJA]
id=3185
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-02	9	0814-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.03.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- rura RHDPE-D 160/140     		
wo=85	1	85						0		0

[RMS 22]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0
il=11.475

[RMS 1236]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 197]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.595

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=2732
nu=2
cpv=45112710-5
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew i krzewów
wa=0
kn=0	0	0
id=2873
nu=2.1
cpv=45112710-5
wn=	

[POZYCJA]
id=2874
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-01	2-21	0110-01		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=3.51	0	3.51
np=1
wa=0
wb=0
il=107.2656

[RMS 1187]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 1188]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=20.48

[POZYCJA]
id=3162
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-06	2-21	0110-06		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=3.83	0	3.83
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6035

[RMS 1187]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 1188]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[POZYCJA]
id=2875
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-01	2-21	0110-01		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=3.51	0	3.51
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8164

[RMS 1187]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1188]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=2877
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-02	2-21	0110-02		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=6.37	0	6.37
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1667

[RMS 1187]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1188]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[POZYCJA]
id=2883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0102-05	1	0102-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.0037
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=4
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.0037	1	(9+28)/10000						0		0

[RMS 22]
nz=185	0	185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6845

[RMS 476]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1628

[POZYCJA]
id=2884
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-01	2-01	0110-01		0
na=Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.73	1	(#p21+#p22)*0.07						0		0
wo=1.6	1	(#p23)*0.2						0		0
wo=0.48	1	(#p24)*0.24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4062

[RMS 1189]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5974

[RMS 1190]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5974

[POZYCJA]
id=2885
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		0
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.85
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.95	1	(#p21+#p22)*0.05						0		0
wo=0.56	1	(#p23)*0.07						0		0
wo=0.34	1	(#p24)*0.17						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.13

[RMS 1189]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.197

[RMS 1191]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[POZYCJA]
id=2886
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-03	2-01	0110-03		0
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5.6
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- z karczowania drzew:		
wo=2.34	1	(#p21+#p22)*0.06						0		0
wo=1.36	1	(#p23)*0.17						0		0
wo=0.84	1	(#p24)*0.42						0		0
scn=4.54	1					
ko=	- z karczowania krzewów		
wo=1.06	1	#p25*286.0						0		0
scn=1.06	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.455

[RMS 1189]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 1191]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=2887
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-04	2-01	0110-04		0
na=Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.81	1	#p26						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1189]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2405

[RMS 1190]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2405

[POZYCJA]
id=2888
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-05	2-01	0110-05		0
na=Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8.45
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- karpina		
wo=2.85	1	#p27						0		0
ko=	- gałęzie:		
ko=	   * z karczowania drzew:		
wo=4.54	1	#p28A						0		0
ko=	   * z karczowania krzewów		
wo=1.06	1	#p28B						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1189]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2281

[RMS 1191]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4563

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2734
nu=2.2
cpv=45112710-5
wn=	

[POZYCJA]
id=2812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  (humus pozyskany z terenu budowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=80
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-09.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- trawniki		
wo=80	1	80						0		0

[RMS 22]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 1128]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=2813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-02	1	0507-02		1
mpn=1211
na=Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=80
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5
nsn=D-09.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- trawniki		
wo=80	1	#p31						0		0

[RMS 22]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=1187
nu=3
cpv=45233320-8
wn=	

[POZYCJA]
id=3125
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0103-01	6	0103-01		2
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1890
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.		
wo=1230	1	1230						0		0
scn=1230	1					
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z płyt ażurowych		
wo=580	1	580						0		0
scn=580	1					
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego w miejscu bram		
wo=55	1	55						0		0
scn=55	1					
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego w miejscu furtek		
wo=17	1	17						0		0
scn=17	1					
ko=	   * chodnika		
wo=8	1	8						0		0
scn=8	1					

[POZYCJA]
id=3168
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0112-03	6	0112-03		2
na=Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 45cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=1230
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.00a

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.		
wo=1230	1	#p33a						0		0

[POZYCJA]
id=3200
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0112-01	6	0112-01		2
na=Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.00a

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * chodnika		
wo=8	1	#p33E						0		0

[POZYCJA]
id=3130
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0113-02	6	0113-02		2
na=Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=1230
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02a

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.		
wo=1230	1	#p34						0		0

[POZYCJA]
id=3167
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		2
na=Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=580
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02b

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z płyt ażurowych		
wo=580	1	#p33B						0		0

[POZYCJA]
id=3131
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0113-06	6	0113-06		2
na=Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02b

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.		
wo=1230	1	#p36						0		0
scn=1230	1					
ko=	   * chodnika		
wo=8	1	#p35						0		0
scn=8	1					

[POZYCJA]
id=3170
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0113-05 + KNNR 6 0113-04	6	0113-05 + KNNR 6 0113-04		2
na=Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02b

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego w miejscu bram		
wo=55	1	#p33C						0		0
scn=55	1					
ko=	   * ciągu pieszo-jezdnego w miejscu furtek		
wo=17	1	#p33D						0		0
scn=17	1					

[ELEMENT 1]
na=ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, SĄCZKI I NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1208
nu=4
cpv=45233220-7
wn=	

[POZYCJA]
id=2709
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.01.01b; D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod krawężnik 12x25 cm (opornik)		
wo=18.9	1	#p41*0.0675						0		0
ko=	- pod obrzeże 8x30 cm		
wo=5.31	1	#p42*0.059						0		0

[RMS 600]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=218.3742

[RMS 772]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9684

[RMS 839]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5367

[RMS 1049]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3787

[RMS 197]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 837]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=25.1784

[POZYCJA]
id=3171
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0401-05	6	0401-05		2
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
ko=	- opornik		
wo=280	1	280						0		0

[POZYCJA]
id=2954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,0765 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 644]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0
il=52.83

[RMS 1196]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0
il=6.885

[RMS 772]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 1197]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 1142]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=1.755

[RMS 778]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.351

[RMS 779]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3138
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		2
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=3188
pd=2014	KNNR	6(wł) 0601-05	6(wł)	0601-05		1
mpn=1211
na=Sączki (drenaż "francuski") gł. 0.9 m w gruncie kat. III podłużne z kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=588
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-03.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	588						0		0

[RMS 22]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=676.2

[RMS 1240]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=588

[RMS 1238]
nz=4.52	0	4.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2657.76

[RMS 779]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=22.344

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3140
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		2
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-05.03.23a

[PRZEDMIAR]
ko=	- ciąg pieszo-jezdny		
wo=1230	1	#p38a						0		0
ko=	- chodnik		
wo=8	1	#p38b						0		0
ko=	- ciąg pieszo-jezdny w miejscu furtek		
wo=17	1	#p39B						0		0

[POZYCJA]
id=3141
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0502-03 01	6	0502-03	01	2
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-05.03.23a

[PRZEDMIAR]
ko=	- ciąg pieszo-jezdny w miejscu bram		
wo=55	1	#p39A						0		0

[POZYCJA]
id=3174
pd=						1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych ("EKO") o wymiarach 60x40x10 cm (wypełnienie otworów płyt kruszywem naturalnym)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=580
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-05.03.03

[PRZEDMIAR]
ko=	- ciąg pieszo-jezdny		
wo=580	1	#p37						0		0

[RMS 22]
nz=0.6062	0	0.539+0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=351.596

[RMS 1224]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=568.4

[RMS 1225]
nz=0.0369	0	0.0369
np=1
wa=0
wb=0
il=21.402

[RMS 839]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0
il=49.242

[RMS 1049]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0
il=29.58

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=2786
nu=5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż i instalowanie znaków drogowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2787
nu=5.1
cpv=45233290-8
wn=	

[POZYCJA]
id=3202
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0702-08	6	0702-08		2
na=Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- do przestawienia		
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=2789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0808-08	6	0808-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupków do znaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- do przestawienia		
wo=1	1	1						0		0

[RMS 600]
nz=0.419	0	0.419
np=1
wa=0
wb=0
il=0.419

[POZYCJA]
id=3203
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-01	6	0702-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (słupki z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- przestawiane		
wo=1	1	#p49						0		0

[RMS 600]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0
il=0.753

[POZYCJA]
id=3204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-04	6	0702-04		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (znaki z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- przestawiane		
wo=1	1	#p48						0		0

[RMS 1212]
nz=0.824	0	0.824
np=1
wa=0
wb=0
il=0.824

[POZYCJA]
id=3193
pd=SEKBIUL_4_16	KNNR	6 0702-01 + KNNR 6 0702-01 01	6	0702-01 + KNNR 6 0702-01	01	2
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=2840
pd=2014	KNNR	6(wł) 0702-15	6(wł)	0702-15		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- typu "D"		
wo=4	1	4						0		0

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 1157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
wa=0
kn=0	0	0
id=2844
nu=5.2
cpv=45233221-4
wn=	

[POZYCJA]
id=2851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0705-03	6	0705-03		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-07.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- segregacyjne		
wo=1	1	1						0		0

[RMS 22]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 1169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1170]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1166]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1164]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[RMS 194]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=3180
nu=6
cpv=45233292-2
wn=	

[POZYCJA]
id=3182
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0210-01	AT-04	0210-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-08.07.01b

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 22]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.416

[RMS 1231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1232]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.664

[RMS 1233]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 197]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1234]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 1230]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[POZYCJA]
id=3181
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0209-03	AT-04	0209-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.07.01b

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	1*[2*(1.8*3.0)]						0		0

[RMS 22]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=13.068

[RMS 1227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 197]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1228]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 1229]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 1230]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

