

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 14 czerwca 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.17.S.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU BUS**

**WRAZ Z ZABUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM**

(postępowanie 17/S/24)

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie   
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytania:**

1. Pkt 1.5.1.11 Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych w ww. zakresie oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Na którym etapie realizacji Umowy Zamawiający wymaga przedstawienia tego oświadczenia.

1. Punkt 1.5.5.1 Wymagania techniczne dotyczące ukrytego monitoringu:

a) Zamawiający w wymaganiach technicznych określa parametry dla kamery 2mpx na co wskazuje między innymi minimalna rozdzielczość 1920x1080, natomiast w dalszej części wymaga kamery min. 4mpix. Ponadto Zamawiający wymaga w różnych punktach różnych czułości kamery oraz zakresu obrotu w pionie wzajemnie się wykluczających. W związku   
z powyższym czy Zamawiający dopuści zastosowanie kamery o wyższej rozdzielczości 2560x1440 (4mpix) o parametrach:

- Pan 360o,

- Tilt -20o – 90o,

- obiektyw zoom optyczny 36x (6.0mm-216mm) zoom cyfrowy 16x

- Min. Illumination Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON)

- rozdzielczość: minimum 2560x1440 (4mpix)

- wyjścia wideo: RJ45, kamera IP,

- stosunek sygnał/szum (S/N) ≥ 52 dB, zakres obrotu w poziomie 360 stopni ciągły, zakres obrotu w pionie od – 20 do 90 stopni,

- kamera wyposażona w slot kart pamięci, możliwość obsługi karty o min. wielkości 128 GB, karta 128 GB,

- możliwość jednoczesnego zapisu na karcie i rejestratorze (laptopy patrz pkt. 1.5.6.2),

1. Punkt 1.5.5.1 Wymagania techniczne dotyczące ukrytego monitoringu:

a) „- kamery zamontowane na ruchomym statywie umożliwiając prowadzenie obserwacji z II i III przedziału pojazdu.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, zamiast zastosowania ruchomego statywu, zainstalowanie w pojeździe stałych punktów kamerowych, co umożliwi lepszy kamuflaż   
i stabilną pracę kamer, bardziej ergonomiczną aranżację wnętrza oraz bezpieczniejszą pracę operatora? Ponadto z uwagi na ilość potrzebnego miejsca na przewóz sprzętu dodatkowego nie będzie możliwości rozstawienia statywu w przedziale III.

1. Punkt 1.5.5.4 Wymagania techniczne dotyczące ukrytego systemu monitoringu w zagłówku samochodu z zasilaniem:

Zamawiający wymaga kamery PTZ w kamuflażu o zakresie obrotu w pionie od – 110 do 0 stopni, nie jest to techniczne możliwe z uwagi na samą konstrukcję zagłówka oraz dodatkowo widoczność ograniczona jest przez szyby pojazdu. W związku z powyższym prosimy   
o wykreślenie tego punktu.

1. Rozdział VI. 2. e) SWZ „Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria – tj.:

- kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego”

Pytanie: Pojazd który będzie oferował Wykonawca zostanie zamówiony u producenta po podpisaniu Umowy. Jego produkcja odbędzie się w trakcie trwania Umowy. Świadectwo zgodności WE wydawane jest indywidualnie dla konkretnego pojazdu po jego wyprodukowaniu. Z powyższego wynika że Wykonawca nie będzie mógł złożyć kopii świadectwa zgodności WE dla pojazdu bazowego jako załącznik do oferty.

1. Załącznik nr 3 SWZ: WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO – punkt 57.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pojazd będzie wyposażony w wyciągarkę szybko demontowaną bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie takie pozwala na montaż wyciągarki tylko w sytuacjach w których jest potrzebna.

1. Czy Zamawiający dopuści samochód o mocy silnika 165KM?
2. Czy zamawiający dopuści zawieszenie pneumatyczne 2-obwodowe zamontowane w ASO tylko na tylnej osi pojazdu. Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z kabiny kierowcy.
3. Czy zamawiający dopuści pojazd z drzwiami tylnymi otwieranymi pod kątem 236 stopni?
4. Czy zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o momencie obrotowym na poziomie 390Nm?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Spełnienie wymogu oświadczenia dotyczy punktu 1.5.1.10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. Punkt 1.5.1.10 i 1.5.1.11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ) otrzymują brzmienie:

„1.5.1.10 Zabudowa i wyposażenie wnętrza przedziału I i II w tym elementy i urządzenia zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 21 EKG ONZ w zakresie badań nieniszczących.

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych w ww. zakresie oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.1.11 Zamawiający wymaga min. 24 miesiące gwarancji na zabudowę wraz z wyposażeniem.”

Zamawiający wymaga przedstawienia określonego powyżej oświadczenia na etapie oceny projektu modyfikacji pojazdu, czyli po podpisaniu umowy.

Ad. 2. Odnośnie pkt. 1.5.5.1 pkt a) – tak, Zamawiający dopuszcza kamery o minimalnych parametrach:

- Pan 360º,

- Tilt - 20º – 90º,

- obiektyw zoom optyczny 36x (6.0mm-216mm) zoom cyfrowy 16x

- Min. Illumination Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON)

- rozdzielczość: minimum 2560x1440 (4mpix)

- wyjścia wideo: RJ45, kamera IP,

- stosunek sygnał/szum (S/N) ≥ 52 dB, zakres obrotu w poziomie 360 stopni ciągły, zakres obrotu w pionie od – 20 do 90 stopni,

- kamera wyposażona w slot kart pamięci, możliwość obsługi karty o min. wielkości 128 GB, karta 128 GB,

- możliwość jednoczesnego zapisu na karcie i rejestratorze.

Ad. 3. Odnośnie pkt. 1.5.5.1 pkt a) – tak, Zamawiający dopuszcza zainstalowanie w pojeździe stałych punktów montażu, które umożliwiają kamuflowane zamontowanie kamer.

Ad. 4. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. Punkt 1.5.5.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1.5.5.4. Wymagania techniczne dotyczące ukrytego systemu monitoringu w zagłówku samochodu z zasilaniem:

1. Kamera PTZ w kamuflażu o minimalnych parametrach:

* kamera PTZ z 30 krotnym zoomem optycznym i 16 krotnym zoomem cyfrowym o rozdzielczości minimum 1920x1080, minimalna czułość kamery 0.005 Lux @ F1.6 (kolor), 0.0005 Lux @ F1.6 (B/W),
* stosunek sygnał/szum (S/N) >55 dB, zakres obrotu w poziomie 360 stopni ciągły,
* kamera wyposażona w slot kart pamięci, możliwość obsługi karty o min. wielkości 128 GB, karta 128 GB,
* możliwość jednoczesnego zapisu na karcie i rejestratorze,
* kamera zamontowana w sposób ukryty (w zagłówku pojazdu), możliwość szybkiego (max 15min) przełożenia do innego pojazdu. Zestaw minimum 2 mocowań.”

Ad. 5. W odpowiedzi na zapytanie o świadectwo zgodności pojazdu bazowego Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty kopii świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego - reprezentatywnego (kopię świadectwa zgodności WE dla pojazdu takiego samego typu, wariantu, nazwy handlowej jak pojazd który będzie dostarczony w ramach umowy).

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, z zaznaczeniem iż miejsce jej przechowywania powinno być umiejscowione na stałe w przedziale nr III bądź w innym miejscu, które będzie łatwo dostępne.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza samochód o mocy 165KM i dokonuje modyfikacji treści SWZ   
w powyższym zakresie. Punkt 1.4.2.3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 120 kW,”

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zawieszenie pneumatyczne 2-obwodowe zamontowane tylko na tylnej osi pojazdu ze sterowaniem z kabiny kierowcy.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza pojazd z drzwiami tylnymi otwieranymi pod kątem 236 stopni i dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. Punkt 1.4.1.3.3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1.4.1.3.3 drzwi z tyłu nadwozia przeszklone, wysokie, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 236°, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady położenia skrzydeł przy kącie 90° i kącie pełnego otwarcia. Drzwi tyłu nadwozia nie mogą kolidować z drzwiami bocznymi przesuwnymi w żadnym ich położeniu”

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o momencie obrotowym na poziomie 390 Nm   
i dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie. Punkt 1.4.2.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1.4.2.4 Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 390 Nm, (wg deklaracji producenta),”

W związku ze zmianami dokonanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje **modyfikacji treści Załącznika nr 3 SWZ (WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO)**, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. Zaleca się załączenie do oferty zmodyfikowanego wykazu parametrów technicznych pojazdu bazowego.

W związku ze zmianami treści SWZ w zakresie jak wyżej, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składania ofert, co jest równocześnie **zmianą SWZ   
w rozdz. XIII oraz XIV**.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/kwp\_bialystok na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 24.06.2024 r. do godziny 09:30**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2024 r. o godz. 10:00**.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 23.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*

Załączniki:

1. WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU BAZOWEGO (Załącznik nr 3 SWZ)