**Wykonanie instalacji i konfiguracji CCTV w obiekcie PDOZ KPP Golub-Dobrzyń**

1. Sprzęt własny dostarczony przez zamawiającego:
* Montaż 4 kamer IP Fisheye PROTEL IP2803 w celach (wg. załączonego planu);
* Montaż 3 kamer kopułkowych IP DH-IPC-HDBW1220EP-0280B wraz z puszkami w pomieszczeniach/korytarzach (wg załączonego planu);
* Montaż i konfiguracja rejestratora DAHUA NVR4432 (wg. załączonego planu, serwerownia);
* Montaż źródła zasilania (switch POE MNPower Smart POE 16+2G);
1. Sprzęt dostarczony przez wykonawcę:
* 2 szt. Monitor Philips 273V5LHSB lub inny 27” o podobnych parametrach przeznaczony do pracy 24h/7 wraz z osprzętem potrzebnym do zamontowania go na ścianie;
* 1 szt. Kamera tubowa zewnętrzna IP 2 MP;
* Wyprowadzenie sygnału wizyjnego (podglądu) do pomieszczeń Dyżurki i PROFOS’a wg planu za pomocą rozdzielacza i 2 kpl. extenderów HWE HDBit HDMI/UTP dostarczonych przez wykonawcę;
* 2 szt. mysz komputerowa USB - wyprowadzona do pomieszczeń: PROFOS’a i Dyżurki wg planu za pomocą extenderów USB/UTP dostarczonych przez wykonawcę;
* 1 szt. UPS PowerWalker VI 800 SW FR lub podobnego o mocy 800VA - zamontowany w serwerowni w celu zasilania awaryjnego rejestratora;
* Korytka i kabel UTP 6 kategorii wg zużycia.
1. Wymagania odnośnie montażu:
* 4 szt. kamer (PPDOZ i 3 Cele) umieszczone centralnie na suficie, okablowanie podtynkowe;
* Kamery nr 5, 6 i 7 umieszczone w korytarzach i pomieszczeniach przejściowych w celu objęcia ich monitoringiem, okablowanie w korytkach;
* Kamera nr 8 umieszczona na elewacji, celem objęcia monitoringiem podwórza i wejścia do PDOZ;
* Umieszczenie w serwerowni w istniejącej szafie UPS, switch’a POE i rejestratora;
* Zainstalowanie dostarczonego przez wykonawcę monitora w pomieszczeniu PROFOS’a;
* Infrastruktura kablowa oparta na kablach UTP.