**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ III**

**Lokalizatory**

**LOKALIZATOR SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA – 20 kpl.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Wymagane cechy produktu**  **(parametry minimalne lub rozwiązanie równoważne)** |
| 1 | Lokalizator GPS/GPRS | kpl. | 20 | - wbudowana pamięć min. 128MB;  - łączność GPS, Bluetooth, 2G;  - szczelność min. IP67  - wbudowany: akcelerometr, żyroskop;  - dokładność poniżej 3m;  - wbudowana anten wewnętrzna GSM, GNSS;  - wymiary maksymalne: 44x43x20mm;  - wbudowana bateria: minimum 800mAh (litowo-jonowa);  - działanie urządzenia w oparciu o technologię: GSM/GPRS, GPS, Bluetooth;  - certyfikat (regulacje): CE/RED, SAR;  - kompatybilny z oprogramowaniem: TELTONIKA; |

Zamawiający wymaga, aby elementy składowe wymienione w poszczególnych częściach:

1. pochodziły z linii produkcyjnej jednego producenta z terenu Unii Europejskiej lub kraju będącego w strukturach NATO,
2. były fabrycznie nowe,
3. były objęte gwarancją producenta,
4. posiadały autoryzowany serwis na terenie Polski,
5. miały zapewnione zgodności protokołów komunikacyjnych dla punktów wymienionych części, których dotyczy,
6. posiadały zgodność aktualizacji fimware’u i oprogramowania urządzeń dla punktów wymienionych części, których dotyczy.