## Załącznik nr 1 do SIWZ

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw**

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie**

**II**. **Ilości i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Zakres dostawy przedstawia pkt.1.1. na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. **Z**amawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy benzyny 95 w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji zawarto w kolumnie nr 3 poniższej tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | | **Minimalny** gwarantowany  zakres zamówienia | **Największy** możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem  **prawa opcji** |
| *Kol. 1* | *Kol. 2* | *Kol. 3* |
| Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – środkami transportu wykonawcy -  **benzyny silnikowej bezołowiowej**  **PB 95 Eurosuper** | 420 m3 | do **500 m3** |

1. Kolumnie nr 2 powyższej tabeli zamawiający określił minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalną gwarantowaną ilość litrów, jaką wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. W kolumnie nr 3 zamawiający określił maksymalny zakres przedmiotu zamówienia obejmujący minimalny gwarantowany zakres zamówienia (kolumna nr 2 tabeli) wraz z uwzględnieniem prawa opcji, czyli maksymalną ilość m3, jaką wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w przypadku skorzystania przez zamawiającego z tego prawa.
2. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji m3 ponad ilość wskazaną w kolumnie nr 2 tabeli, nastąpi na podstawie cen określonych w formularzu oferty.

Benzyna silnikowa bezołowiowa 95 będąca przedmiotem dostawy musi być zgodna, w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oferowane paliwo - odpowiada wymaganiom Zamawiającego, będzie spełniało wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i wymogi określone w normach PN-EN 228  
+ A1:2017-06.

**III. Warunki wykonania zamówienia:**

1. Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej 95 odbywać się będzie każdorazowo środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt, w dni robocze, godz.7.00 do 15.00
2. Dostawy paliwa realizowane będą sukcesywnie w partiach , których wielkość mieścić się będzie w granicach od 5 000 do 9 000 litrów - w zależności od potrzeb zamawiającego
3. Termin, wielkość dostawy będzie każdorazowo ustalany przez zamawiającego w drodze zamówienia. Zamówienie składane telefonicznie, e-mailem z 1 dniowym wyprzedzeniem, tzn. na 1 dzień przed datą dostawy benzyny silnikowej bezołowiowej 95 do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdej dostawie komplet niezbędnych

dokumentów dotyczących dostarczanej benzyny bezołowiowej:

1. aktualne świadectwo jakości dla dostarczonej dostawy, zawierające co najmniej

następujące dane: nr normy której produkt odpowiada, nazwę producenta paliwa, datę sporządzenia, nazwę laboratorium, oznaczenia

parametrów fizyko - chemicznych produktu, podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane.

1. dowód dostawy WZ z podaną w nim:

a) objętością paliwa w temperaturze nalewu i temperaturę nalewu,

b) gęstością w temperaturze referencyjnej 15 °C,

c) ilością paliwa w kg i dm3 w temperaturze referencyjnej 15 °C .

Ewentualne niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa

z parametrami fizyko - chemicznymi podanymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia będzie uznane za niezgodne z przedmiotem zamówienia i będzie

podlegało reklamacji.

1. **Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.**
2. Wykonawca będzie dostarczał paliwo przy użyciu własnych środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska
3. Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywał się na legalizowanym zbiorniku w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9. Zbiornik posiada wymagane prawem cechy oraz terminy legalizacyjne i spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 243 poz.2063 ze zm.)
4. Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r.w sprawie wymogów jakimi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. ( Dz.U.2013 poz. 906 z późn.zm.)