**Oferta cenowa na Mini ciągnik Kubota B2261**

|  |  |
| --- | --- |
| Elementy zestawu: | Cena [netto PLN]: |
| 1. **Ciągnik – 1 kpl.**   - B2261:1.261 cm3, moc silnika maks. 19,1 kW (26 KM),  - Pojemność zbiornika paliwa 27 l  - Przekładnia:  9V/9R, 3 grupy, mechaniczny reduktor, maks. prędkość 22,5 km/h, blokada mechanizmu różnicowego z tyłu  - Napęd na wszystkie koła:  dołączany napęd na wszystkie koła, układ skrętu Bi-speed (nie w B2050)  - Komfort:  obszerna platforma dla kierowcy, oświetlenie deski rozdzielczej, uchwyt na napoje,  regulowana kierownica, w pełni hydrauliczny układ kierowniczy  - Rama ROPS:  konstrukcja ROPS z homologacją typu, składana  - Wały odbioru mocy:  tylny wał odbioru mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym 540 obr./min,  międzyosiowy wał odbioru mocy 2.500 obr./min  - Układ hydrauliczny:  wydajność 33,1 l/min (roboczy układ hydrauliczny 18,7 l/min), maks. ciśnienie robocze 165 barów, siła podnosząca na końcu dolnego ramienia podnośnika: 970 kg, seryjne wyposażenie z tyłu: 1 x zawór sterujący jednostronnego działania, 1 x przyłącze hydrauliczne  - Zaczep przyczepy, z regulacją wysokości  Belka pociągowa standard  dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca: 1500 kg  dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem: 3000 kg  dopuszczalny nacisk na hak: 500 kg  - Wymiary:  Długość całkowita (z 3-punktowym zawieszeniem): 2.730 mm  Wysokość całkowita (zależna od rodzaju opon): 2.295 - 2.338 mm  Rozstaw kół (B2050,B2350/B2650): 1.500/1.560 mm  Ciężar (B2050/B2350,2650): 725/755 kg  Prześwit nad podłożem (zależny od rodzaju opon): 232 - 313 mm  Maksymalny nacisk osi przedniej (zależny od rodzaju opon): 880 kg  Maksymalny nacisk osi tylnej (zależny od rodzaju opon): 1600 kg  - Dopuszczalny ciężar całkowity (zależny od rodzaju opon): 2000 kg  - Zestaw hydrauliczny: 1 x zawór sterujący dwustronnego działania, 1 x zawór sterujący dwustronnego działania z położeniem pływającym, 3. funkcja, 6 x przyłącze hydrauliczne z przodu (SVK według ISO 7241-1-a BG3), joystick Przedni TUZ KAT 1  Opony rolnicze przód 23x10.50-12  Opony rolnicze tył 280/70R16 |  |
| 1. **Kabina komfort – 1 kpl.** |  |
| 1. **Kosiarka bijakowa STARK 1,25m na wysięgniku – 1 kpl.** |  |
| 1. **Pług do śniegu V lekki 1,8 m – 1 kpl.** |  |
| 1. **Posypywarka Moty 400l – 1 kpl.** |  |
| 1. **Inne koszty** |  |
| **RAZEM:** |  |

**Termin dostawy: …………………………… tygodni**

**Gwarancja: …………………………… miesięcy/miesiące**

**Płatność: zaliczka: …………%, po dostawie: …………. %,**