Szczegółowe wymagania:

**Zasilacz awaryjny UPS Serii JR**

TECHNOLOGIA: TRUE ON LINE Double Conversion

KOD KLASYFIKACYJNY: VFI-SS-111 (EN 62040-3)

ZAKRES MOCY: 20 kVA 3/3

* Zamawiający posiada 60 sztuk rocznych akumulatorów NWH 9-12 L 12V, 9 Ah, które powinny zostać przemontowane do nowego zasilacza UPS.
* Zamawiający oczekuje ofert wyłącznie z usługą montażu, przełożenia akumulatorów, uruchomienia, pomiarami oraz testowaniem.