*Załącznik nr 7 do SIWZ/ nr 1 do umowy*

**OPIS TECHNICZNY**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dla samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla Gminy REWAL**

**Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla Gminy REWAL**

typ / model **……………………………………………**

*( należy podać typ/ model oferowanego pojazdu )*

| **Lp.** | **Warunki Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia [20 czerwca](http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca) [1997](http://pl.wikipedia.org/wiki/1997) r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r., z późniejszymi zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP **(numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy).** | spełnia / nie spełnia\* |
|  | W przypadku przekroczenia Maksymalnej Masy Rzeczywistej powyżej 3 000 kg,  Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Samochód bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, **które należy dołączyć do oferty.** | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - min 5 z kierowcą. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, moc min. 200 [KM],  moment obrotowy min 400 Nm,  pojemność min 1900 dm3. | ***Należy podać moc silnika, moment obrotowy oraz pojemność silnika*** |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada min. tylnego mechanizmu różnicowego. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. | **Dopuszczalna masa całkowita ……… [kg].** |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Felgi aluminiowe fabryczne z oponami typu AT min 17". | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 240 mm | *Należy podać prześwit pod osiami*  *Przednią……………………*  *Tylną ………………………..* |
|  | Kąt natarcia minimum 290 | ***Należy podać kąt natarcia pojazdu*** |
|  | Kąt zejścia (bez haka) minimum 270 | ***Należy podać kąt zejścia pojazdu*** |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Wymiary pojazdu [mm]:   * długość: min. 5200 mm, * wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1800mm, * rozstaw osi: min. 3000 mm, * szerokość min. 1800 mm. * minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m. * głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm, * wymiary przestrzeni ładunkowej – co najmniej dł. 1500 x szer. 1500 mm. | - długość: ……………. mm,  - wysokość całkowita bez obciążenia: ……… mm,  - rozstaw osi: ……………… mm,  - szerokość ………………mm.  - promień skrętu ……………. mm  - głębokość brodzenia ……… mm  - wymiary przestrzeni ładunkowej  …….. mm / …….. mm |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym z paką typu Pick-Up. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. Światła do jazdy dziennej. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Reflektory w technologii LED. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi szybami części przedniej kabiny i manualnie sterowanymi w części tylnej kabiny. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Immobiliser | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Kierownica wielofunkcyjna. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Klimatyzacja | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | * Radioodtwarzacz z gniazdem USB. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, , komputer pokładowy itp. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Trzecie światło stop. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Wspomaganie kierownicy. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Przestrzeń bagażowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Masa przyczepy z hamulcem 3500 kg zgodnie ze świadectwem WE. | **Należy podać parametr ……………… kg.** |
|  | Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | W kabinie kierowcy zamontować radiotelefon przewoźny SZTUK 1 wraz z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon zgodny z wymaganiami KG PSP  Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm | spełnia / nie spełnia\* |
|  | SYGNALIZACJA UPRZYWILEJOWANIA :  Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w:  • Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’ nisko profilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu,  • Cztery lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, po dwie lampy LED koloru niebieskiego na bokach pojazdu i dwie lampy LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu.  • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu,  • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu),  Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta.  Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego,  Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny  Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | ZABUDOWA HARDTOP – pokrycie przestrzeni ładunkowej, Przestrzeń bagażowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym. Zabudowa skrzyni ładunkowej hardtop na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez trzy klapy (dwie boczne i tylną), klapy otwierane do góry unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych.  Zabudowa wykonana z laminatu.  Wysokość wewnętrzna pod zabudową hardtopem minimum 1000 mm.  Zabudowa wzmocniona z relingami na dachu z możliwością mocowania platformy | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej hardtopu | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 1 kg – przewożone w pojeździe | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Wyciągarka elektryczna – o możliwości uciągu minimum 150% DMC pojazdu | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Szperacz LED z zasilaniem z gniazda zapalniczki | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Koła zimowe - felgi aluminiowe z oponami zimowymi w rozmiarze zgodnym ze świadectwem zgodności WE | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Szuflada na całą powierzchnię przedziału technicznego – z dużym wysuwem, ładowność szuflady minimum 200kg | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Radiotelefony nasobne kompatybilne z radiotelefonem przewoźnym sztuk 2 – zamontowane w przestrzeni pasażerskiej | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Półka oddzielająca przestrzeń ładunkową w poziomie na wysokości fabrycznych burt pojazdu | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Gniazda elektryczne 12V w przedziale bagażowym – 1 szt. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu kilometrów | ***Należy podać okres gwarancji na cały pojazd.*** |
|  | Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata bez limitu kilometrów | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Okres gwarancji na perforację : minimum 10 lat bez limitu kilometrów | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 12 litrów/100 km.  Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa | ***Należy podać zużycie paliwa w cyklu mieszanym*** |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:  - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,  - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. | spełnia / nie spełnia\* |
|  | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry podlegające ocenie:  - kopię świadectwa homologacji typu lub świadectwa zgodności WE  - prospekty, dane serwisowe, itp. | spełnia / nie spełnia\* |