1. **Wykaz robót wraz z zakupem materiałów i wyposażenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Szacunkowa ilość** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ROBOTY BUDOWLANE** |  |
| A | Modernizacja łazienek w części B w Zespole Szkół Licealnychim. Bolesława Chrobrego w Leżajsku | 6 łazienek |
|  | **ŁAZIENKA DZIEWCZĄT PARTER/PIĘTRO** |  |
| 1.1 | Posadzki płytkowe układane na zaprawie klejowej 60x60 zgodnie z wizualizacją | ≈34,56 m2 |
| 1.2 | Licowanie ścian płytkami 25x 70 na zaprawie klejowej zgodnie z wizualizacją | ≈94,80 m2 |
| 1.3 | Licowanie ścian mozaiką 30x30 układane na klej zgodnie z wizualizacją | 12szt. |
| 1.4 | Montaż sufitów podwieszanych jednowarstwowych na stelażu metalowym | ≈33,58 m2 |
| 1.5 | Szpachlowanie, malowanie ścian | ≈38m2 |
| 1.6 | Montaż luster o wymiarach  200 x 80 | ≈6,40 m2 |
| 1.7 | Montaż WC podwieszanych | 6 szt. |
| 1.8 | Montaż ścianek sanitarnych WCz płyty PDF | 2 szt. |
| 1.9 | Montaż blatów i umywalek nadblatowych | 8 szt. |
| 1.10 | Montaż grzejników białych | 2 szt. |
| 1.11 | Montaż oświetlenia sufitowego | 8 szt. |
| 1.12 | Montaż suszarek kieszeniowych | 4 szt. |
| 1.13 | Montaż baterii umywalkowych | 8 szt. |
| 1.14 | Zamontowanie pozostałego wyposażenia łazienek, uchwyty na mydło, papier, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. | 15 szt. |
| 1.15 | Montaż drzwi drewnianych o wymiarach 90x200 zgodnie ze specyfikacją | 1 szt. |
|  | **ŁAZIENKA CHŁOPCÓW PARTER/PIĘTRO** |  |
| 2.1 | Posadzki płytkowe układane na zaprawie klejowej 60x60 zgodnie z wizualizacją | ≈33,12 m2 |
| 2.2 | Licowanie ścian płytkami 25x 70 na zaprawie klejowej zgodnie z wizualizacją | ≈96,38 m2 |
| 2.3 | Licowanie ścian mozaiką 30x30 układane na klej zgodnie z wizualizacją | 12szt. |
| 2.4 | Montaż sufitów podwieszanych jednowarstwowych na stelażu metalowym | ≈33,58 m2 |
| 2.5 | Szpachlowanie, malowanie ścian | ≈38m2 |
| 2.6 | Montaż luster o wymiarach  150 x 80 | ≈4,80 m2 |
| 2.7 | Montaż WC podwieszanych | 6 szt. |
| 2.8 | Montaż ścianek sanitarnych WCz płyty PDF | 2 szt. |
| 2.9 | Montaż blatów i umywalek nadblatowych | 8 szt. |
| 2.10 | Montaż baterii umywalkowych | 8 szt. |
| 2.11 | Montaż pisuarów automatycznych | 4 szt. |
| 2.12 | Montaż grzejników białych | 2 szt. |
| 2.13 | Montaż oświetlenia sufitowego | 8 szt. |
| 2.14 | Montaż suszarek kieszeniowych | 4 szt. |
| 2.15 | Montaż drzwi drewnianych o wymiarach 90x200 zgodnie ze specyfikacją | 1 szt. |
| 2.16 | Zamontowanie pozostałego wyposażenia łazienek, uchwyty na mydło, papier, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. | 15 szt. |
| 3 | **ŁAZIENKA NAUCZYCIELI PARTER/PIĘTRO** |  |
| 3.1 | Posadzki płytkowe układane na zaprawie klejowej 80x80 zgodnie z wizualizacją | ≈72,5 m2 |
| 3.2 | Licowanie ścian płytkami 80x80 na zaprawie klejowe zgodnie z wizualizacją | ≈61,94 m2 |
| 3.3 | Licowanie ścian płytkami 40x 120 na zaprawie klejowej zgodnie z wizualizacją | ≈14,4 m2 |
| 3.4 | Montaż sufitów podwieszanych jednowarstwowych na stelażu metalowym | ≈11m2 |
| 3.5 | Montaż luster LED o wymiarach fi 100 ( barwa światła ciepła) | 2szt. |
| 3.6 | Montaż WC podwieszanych | 2 szt. |
| 3.7 | Montaż umywalek meblowych wraz z szafką podwieszaną | 2 szt. |
| 3.8 | Montaż baterii umywalkowych | 2 szt. |
| 3.9 | Montaż grzejników biały/czarny mat | 2 szt. |
| 3.10 | Montaż oświetlenia sufitowego | 4 szt. |
| 3.11 | Montaż drzwi drewnianych wymiarach 90x200 zgodnie ze specyfikacją | 3 szt. |
| 3.12 | Zamontowanie pozostałego wyposażenia łazienek, uchwyty na papier. | 4 szt. |

**2.Specyfikacja 5 szt. drzwi drewnianych wewnętrznych**

Skrzydło (wersja bezprzylgowa):

* Wykonanie z klejonki wielowarstwowej z wyselekcjonowanego drewna sosnowego
* Wierzchnia warstwa drzwi okleinowana obłogiem sosnowym o grubości 2mm
* Grubość skrzydła 43mm
* Elementy skrzydła łączone klejem w klasie D-4
* Barwione bejcami akrylowymi z filtrem UV
* Lakierowane lakierem poliakrylowym o dużej odporności na ścieranie (system trójwarstwowy)
* Dostosować kolor i wzór nowych drzwi do już istniejących

Okucia skrzydła:

* Zamek zapadkowy o podwyższonej odporności mechanicznej wykorzystywany do drzwi montowanych w obiektach publicznych
* Zawiasy ze stali nierdzewnej, łożyskowane – 4szt
* Klamka ze stali nierdzewnej (wersja bezpieczna) kl. III
* Wkładki atestowane
* Okucia ze stali nierdzewnej od dołu drzwi wysokość 15 cm oraz wokół klamek, zabezpieczenie przed zniszczeniem (blacha INOX lub równoważna o grubości 1, 5 mm)

Ościeżnica:

* Drewniana, wykonana z klejonki wielowarstwowej
* Grubość 43mm; szerokość uzależniona od grubości ścian
* Opaski regulowane dwustronne
* Uszczelki wygłuszające

1. **Wizualizacja poglądowa łazienek**

**ŁAZIENKA DZIEWCZĄT PARTER/PIĘTRO**

****

****

****

****

****

**ŁAZIENKA CHŁOPCÓW PARTER/PIĘTRO**

****

****

****

****

****

****

**ŁAZIENKA NAUCZYCIELI PARTER/PIĘTRO**

****

****

****

****

****

****