KOSZTORYS OFERTOWY

	 

	 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna Głuchów
	Obiekt :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów - kolektor A
	Adres :	Głuchów gmina Pogorzela,  pow. Gostyń wol. wielkopolskie
	 
	Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A

	Inwestor :	Gmina Pogorzela
	Adres :	Rynek 1,  63-860 Pogorzela
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	

	Inwestor :	Wykonawca :

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna Głuchów
	Obiekt :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów - kolaktor A
	Adres :	Głuchów gmina Pogorzela,  pow. Gostyń wol. wielkopolskie

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	I	Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10

	I.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
		....................................
	 
	I.B	Roboty ziemne
		....................................
	 
	I.C	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	I.D	Roboty drogowe  naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10	....................................
	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE
	 
	II.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
		....................................
	 
	II.B	Roboty ziemne
		....................................
	 
	II.C	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	II.D	Roboty drogowe  naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  RUROCIĄGI TŁOCZNE	....................................
	 
	III	PRZYKANALIKI  SANITARNE
	 
	III.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
		....................................
	 
	III.B	Roboty ziemne
		....................................
	 
	III.C	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	III.D	Roboty drogowe  naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  PRZYKANALIKI  SANITARNE	....................................
	 
	IV	Koszty obsługi inwestycji
	 
		....................................
	 
	Razem :   Koszty obsługi inwestycji	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

	                   

	   Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna Głuchów
	Obiekt :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów - kolaktor A
	Adres :	Głuchów gmina Pogorzela,  pow. Gostyń wol. wielkopolskie
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	I	Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10	

	 
	 
	I.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	

	1	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  29,250	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych uzbrojenia podziemnego , o szerokości dna do 1,5 m i
		głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	2	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,325	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	3	001-0527-01-AA	  5,000	kpl	..................................     .	...................................
		Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE
		dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

	4	KNR  401-0107-09-00  Wacetob	  2,000	kpl	..................................     .	...................................
		Montaż i demontaż kładki  inwentaryzowanej nad wykopem -  dla ruchu pieszego

	5	KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa	  847,000	m	..................................     .	...................................
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm

	6	003-0101-02-01	  847,000	m	..................................     .	...................................
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość powyżej 5,0 cm

	7	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	8	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 3 854,200	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	9	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	10	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 2 753,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	11	KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa	  22,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

	 
	I.B	Roboty ziemne	

	12	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,424	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	13	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,250	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	14	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,300	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	15	KNR  201-0319-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  14,100	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. I-II

	16	KNR  201-0319-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  14,100	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. III

	17	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  669,400	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	18	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  669,400	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	19	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  267,700	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

	20	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  267,740	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

	21	KNR  201-0322-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  329,100	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		I-II

	22	KNR  201-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  329,100	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		III-IV

	23	KNR  201-0324-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  131,620	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22
		grunt kat. I-II

	24	KNR  201-0324-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  131,620	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22
		grunt kat. III-IV

	25	KNR  201-0322-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  952,100	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		I-II

	26	KNR  201-0322-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  952,100	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV

	27	KNR  201-0324-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  380,820	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 6,0 m - dodatek do tablicy 03-22
		grunt kat. I-II

	28	KNR  201-0324-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  380,820	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 6,0 m - dodatek do tablicy 03-22
		grunt kat. III-IV

	29	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  317,400	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	30	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  545,900	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	31	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  549,050	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	32	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 409,000	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	33	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  704,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	34	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  704,600	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75
		KM

	35	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  634,700	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	36	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 17 771,600	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	37	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  69,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na podsypkę

	38	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 957,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	39	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  282,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

	40	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  423,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp,  potwierdzonego przez inspektora
		nadzoru

	 
	I.C	Roboty konstrukcyjne	

	41	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	  465,850	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

	42	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	  423,500	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S o średnicy nominalnej: 200 mm

	43	Analiza własna	  423,500	m	..................................     .	...................................
		Kontrola szczelności połączeń i jakości  wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję
		kamerą wewnątrz kanałów

	44	KNR  Analiza własna	  9,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studnie  z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy
		1000 mm i śr. wysokości całkowitej  średnio 2,44 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym
		wypełnionym betonem i z wkładką gumową ( w terenie nieumocnionym włazy zabezpieczyć
		pierścieniem żelbetowym średnicy 1,50m z otworem na właz)

	45	KNR  Analiza własna	  4,000	szt	..................................     .	...................................
		Trójniki z PCV o fi 200/160  z nadbudową o śr. wysokości 1,82m

	 
	 
	I.D	Roboty drogowe  naprawcze	

	46	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	47	KNR  231-0109-03-00	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.D. Roboty drogowe  naprawcze
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	48	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	 1 651,800	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	49	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	50	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	51	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  550,600	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	52	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 1 101,200	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: ponad 4
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	53	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	 1 936,000	m2	..................................     .	...................................
		Nakładka Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-piaskowych - warstwa
		wiażąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

	54	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 3 872,000	m2	..................................     .	...................................
		Nakładka Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-piaskowych - warstwa
		wiażąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 2  cm

	55	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	 2 733,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	56	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	 2 733,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	57	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	  22,000	m	..................................     .	...................................
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej -
		odzysk materiału 60%

	58	Analiza własna	  845,500	t	..................................     .	...................................
		Transport mieszanki  mineralno - bitumicznej  z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej

	59	Analiza własna	  212,660	t	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	I.  Główne kolektory sanitarne grawitacyjne kol. A  St. 2-10
	I.D. Roboty drogowe  naprawcze
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	60	Analiza własna	  91,140	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	61	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  176,192	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE	

	 
	 
	II.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	

	62	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  38,250	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych uzbrojenia podziemnego , o szerokości dna do 1,5 m i
		głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	63	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,340	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	64	001-0527-01-AA	  7,500	kpl	..................................     .	...................................
		Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE
		dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

	65	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	66	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 1 487,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	67	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	68	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 1 062,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	II.B	Roboty ziemne	

	69	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,425	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	70	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,550	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	71	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,600	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	72	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  219,400	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	73	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  219,400	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	74	KNR  201-0322-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  341,200	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		I-II

	75	KNR  201-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  341,200	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		III-IV

	76	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  98,500	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	77	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  181,700	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	78	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  181,700	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	79	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  461,800	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	80	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  230,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	81	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  196,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	82	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 513,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	83	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  34,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na podsypkę

	84	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  952,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	85	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  230,900	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75
		KM

	 
	II.C	Roboty konstrukcyjne	

	86	KNR  228-0501-04-00  MRiGŻ	  340,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - piaski do naw.drogowych

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.C. Roboty konstrukcyjne
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	87	KNR  228-0302-04-01  MRiGŻ	  425,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 125
		mm /PE-SDR 17,6/ łącznie z wykonaniem zgrzewów

	88	KNR  218-0802-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	próba	..................................     .	...................................
		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o
		średnicy nominalnej: do 150 mm

	89	Analiza własna	  4,000	kpl	..................................     .	...................................
		Węzły na trasie kolektorów tłocznych z rur PE 125mm

	 
	II.D	Roboty drogowe  naprawcze	

	90	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	91	KNR  231-0109-03-00	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	92	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	93	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	94	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	95	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  212,500	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	96	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  425,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: ponad 4
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	97	Analiza własna	  29,700	t	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.D. Roboty drogowe  naprawcze
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Transport mieszanki  mineralno - bitumicznej  z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej

	98	Analiza własna	  63,000	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	99	Analiza własna	  27,060	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	100	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  60,000	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	 
	III	PRZYKANALIKI  SANITARNE	

	 
	 
	III.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	

	101	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,500	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych uzbrojenia podziemnego , o szerokości dna do 1,5 m i
		głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	102	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,360	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	103	001-0527-01-AA	  7,000	kpl	..................................     .	...................................
		Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE
		dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

	104	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	105	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	106	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	107	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  240,000	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	108	KNR  231-0805-01-00  WACETOB Warszawa	  20,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokość kostki 8 cm analogia

	109	KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa	  2,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych
		35x35x5 cm, na podsypce piaskowej

	 
	III.B	Roboty ziemne	

	110	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,076	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	111	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,100	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	112	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,100	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	113	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  54,800	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	114	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  54,800	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	115	KNR  201-0322-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  127,800	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		I-II

	116	KNR  201-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  127,800	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		III-IV

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	117	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,800	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	118	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  39,950	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	119	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  39,950	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów -przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	120	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  86,700	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	121	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,700	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	122	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  99,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	123	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 788,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	124	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,800	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na podsypkę

	125	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  190,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 14,0 km

	126	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,700	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75
		KM

	 
	III.C	Roboty konstrukcyjne	

	127	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  83,600	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

	128	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  76,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm

	129	KNR  228-0408-01-00  MRiGŻ	  7,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości 1,59 m, z gotowych elementów z
		tworzywa sztucznego typu: kineta przepływowa PE 160, właz żeliwny typu D

	 
	III.D	Roboty drogowe  naprawcze	

	130	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	131	KNR  231-0109-03-00	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	132	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	  144,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	133	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	134	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	135	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	                      Roboty budowlano - montażowe aktualizacja 16.03.2022 - kolektor A 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.D. Roboty drogowe  naprawcze
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	136	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  96,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: ponad 4
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	137	KNR  003-0304-04-00  ATHENASOFT Warszawa	  20,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		piaskowej (odzysk materiału 60%)

	138	KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa	  2,000	m2	..................................     .	...................................
		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
		piaskiem

	139	Analiza własna	  4,800	t	..................................     .	...................................
		Transport mieszanki  mineralno - bitumicznej  z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej

	140	Analiza własna	  10,000	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	141	Analiza własna	  4,200	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	142	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  13,740	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	 
	IV	Koszty obsługi inwestycji	

	143	analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Zmiana organizacji ruchu - koszt projektu i oznakowania

	144	analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz opracowwania inwentaryzacji
		powykonanwczej

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :