Łódź dnia 24.02.2023 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) o wartości powyżej 140 000 euro ***na dostawę urządzeń medycznych dla Klinik Stomatologicznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251  
-Sprawa nr ZP/07/2023.***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Pytania nr:**

1. W związku dostawą RTG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
4. Dotyczy pakietu nr 3 mikroskop stomatologiczny:

Czy Zamawiający dopuści

- binokular uchylny 0-180º?

- regulację rozstawu źredni 55-75mm?

- oświetlone pole:

Ø 54 mm dla f: 200 mm, Ø 66 mm dla f: 250 mm,

Ø 79 mm dla f: 300 mm, Ø 105 mm dla f: 400 mm

- Kontrola oświetlenia manualna (bez opcji bezprzewodowego sterowania)

- regulacja wysokości 750-1550mm

- Zakres horyzontalny ramienia do 1700mm?

- waga 180kg

**Odpowiedź nr:**

1. Zamawiający nie wymaga.
2. Zamawiający nie wymaga.
3. Zamawiający potwierdza, że całość przedmiotu zamówienia opisanego w przetargu podlega gwarancji.
4. Dotyczy pakietu nr 3:

- binokular uchylny 0-180o?   
- regulację rozstawu średni 55-75mm?

Zamawiający dopuszcza.

- oświetlone pole: Ø 54 mm dla f: 200 mm, Ø 66 mm dla f: 250 mm, Ø 79 mm dla f: 300 mm, Ø 105 mm   
 dla f: 400 mm

Zamawiający pozostawia zgodnie z swz.

- Kontrola oświetlenia manualna (bez opcji bezprzewodowego sterowania)

Zamawiający dopuszcza.

 - regulacja wysokości 750-1550mm

Zamawiający dopuszcza.

- Zakres horyzontalny ramienia do 1700mm?

Zamawiający dopuszcza.

- waga 180kg

Zamawiający dopuszcza wagę do 95 kg.

Wykonawca, który zaoferuje urządzenie zgodnie z w/w dopuszczeniami winien jest wstawić w tabelę proponowany parametr oraz zapisać pod tabelą – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek