**Zapytanie ofertowe**

Zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia zawarty   
w specyfikacji załączonej poniżej.

Prosimy o odpowiedź na zapytanie w układzie określonym w załączniku.

Do zapytania załączono wzór umowy (w celu zapoznania się i akceptacji jej (jego) zapisów w ramach składanej oferty.

**Specyfikacja**

**Przeglądy serwisowe podnośników**

**Część I – Rejonowe Warsztaty Jastrzębie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość urządzeń /ilość przeglądów w roku | j.m. | Cena jednostkowa przeglądu netto zł | Wartość netto (*cena jednostkowa netto x ilość*) zł | Stawka VAT  % | Wartość brutto zł |
| **1** | Przegląd serwisowy  Dźwig (Podnośnika Elektro-hydraulicznego, nożycowego) RAV 650.2 Q=5t, rok produkcji: 2007, producent: RAVAGLIOLI S.p.A (ZUH Sosnowski) (przegląd 4 razy w roku, raz na kwartał) | **1/4** | **szt.** |  |  | **23** |  |
| **2** | Przegląd serwisowy podnośnika elektrohydraulicznego RAV 733/1, rok produkcji: 2011, producent: RAVAGLIOLI S.p.A (ZUH Sosnowski) (przegląd 4 razy w roku, raz na kwartał) | **1/4** | **szt.** |  |  | **23** |  |
| **3** | Przegląd serwisowy bezprzewodowego podnośnika kolumnowego 7,5 t ST 1075 FWF, nr seryjny UM220763-UM220766, rok produkcji: 2015, producent STERTIL KONI POLSKA Sp. z.o.o Poznań (12 razy w roku, co miesiąc) | **1/12** | **szt.** |  |  | **23** |  |
| **4** | Przegląd serwisowy bezprzewodowego podnośnika kolumnowego 7,5 t ST 1075 FWF, nr seryjny UM214205-UM214208, rok produkcji: 2014, producent STERTIL KONI POLSKA Sp. z.o.o Poznań (12 razy w roku, co miesiąc) | **1/12** | **szt.** |  |  | **23** |  |
| **5** | Przegląd serwisowy bezprzewodowego podnośnika kolumnowego 7,5 t ST 1075 FWF, nr seryjny UM214201-UM214204, rok produkcji: 2014, producent STERTIL KONI POLSKA Sp. z.o.o Poznań (12 razy w roku, co miesiąc) | **1/12** | **szt.** |  |  | **23** |  |
|  | **RAZEM:** | | | |  | **23** |  |

**Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:**

*Przegląd serwisowy podnośnika nożycowego RAV 650.2 oraz RAV 733/1*

1. Przeglądy serwisowe wykonywane będą raz na 3 miesiące w godz. 7–15 zgodnie   
   z Dokumentacją Techniczno Ruchową urządzeń oraz przepisami DT.
2. Podstawowe czynności wchodzące w zakres przeglądu serwisowego:
   * kontrola stanu technicznego elementów konstrukcji nośnej oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych dźwignika;
   * kontrola śrub mocujących podnośnik do podłoża i wypoziomowanie pomostów;
   * kontrola stanu technicznego elementów i aparatów instalacji elektrycznej (usunięcie ewentualnych usterek);
   * kontrola stanu technicznego instalacji pneumatycznej (usunięcie ewentualnych usterek);
   * kontrola stanu technicznego instalacji hydraulicznej (usunięcie ewentualnych wycieków i usterek, wymiana oleju hydraulicznego – olej zapewnia zamawiający);
   * wykonanie pozostałych czynności konserwacyjnych (smarowanie, czyszczenie, kontrola elementów złącznych);
   * wykonanie niezbędnych regulacji mechanizmów;
   * wykonanie prób eksploatacyjnych;
   * ogólna ocena pracy urządzenia – w razie konieczności wskazanie wykonania napraw wykraczających poza czynności konserwacyjne z podaniem kosztów naprawy.
3. Przeprowadzony przegląd serwisowy wykonawca potwierdza wpisem w książce konserwacji urządzenia.
4. W cenę przeglądów serwisowych wliczone będą również koszty materiałów do konserwacji, koszty dojazdów, oraz udział w badaniach wykonywanych przez Inspektorów Wojskowego Dozoru Technicznego.

*Przegląd serwisowy podnośnika 4-kolumnowego* STERTIL ST1075 FWF*:*

- nasmarowanie wałków i kół każdej ruchomej części;

- sprawdzenie wszystkich śrub połączeniowych i sworzni;

- sprawdzenie pod kątem zużycia lub uszkodzeń wszystkich przewodów hydraulicznych;

- sprawdzenie pod kątem zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń części ruchomych;

- sprawdzenie nasmarowania wszystkich kół pasowych.

W razie konieczności nanieść odpowiednią ilość smaru na osie;

- sprawdzenie i wyregulowanie napięcia lin ,aby zapewnić równomierne horyzontalne podnoszenie i opuszczenie podnośnika;

- sprawdzenie pionowego ustawienia kolumn.

**Część II – Warsztaty Techniczne Krosno Odrzańskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość urządzeń /ilość przeglądów roku** | **j.m.** | **Cena jednostkowa przeglądu netto zł** | **Wartość netto (*cena jednostkowa netto x ilość*) zł** | **Stawka VAT  %** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Przegląd serwisowy podnośnika ST-1060FW (przegląd 12 razy w roku, co miesiąc) | 1/12 | szt. |  |  | 23 |  |
| **2** | Przegląd serwisowy podnośnika 4-kolumnowego STERTIL ST1075 FWF (przegląd 12 razy w roku, co miesiąc) | 1/12 | szt. |  |  | 23 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** |  | 23 |  |

**Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:**

*Przegląd serwisowy podnośnika 4x1-kolumnowego ST 1060-FW:*

**-**sprawdzenie stanu akumulatorów;

-sprawdzenie zatrzasku zabezpieczającego;

-sprawdzenie mechanizmu wyłącznika awaryjnego;

-sprawdzenie poziomu oleju;

-sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń;

-sprawdzenie pod kątem wycieków z cylindrów;

-sprawdzenie pod kątem przecieków systemu hydraulicznego.

Jeśli podnośnik samochodowy samoczynnie opuszcza się w ciągu godziny o ponad   
6 milimetrów, należy dokonać kontroli układu pod kątem wycieku zewnętrznego   
(węże, złącza) oraz wewnętrznego (zawory);

-ogólna kontrola pod kątem uszkodzeń.

*Przegląd serwisowy podnośnika 4-kolumnowego* STERTIL ST1075 FWF*:*

-nasmarowanie wałków i kół każdej ruchomej części;

-sprawdzenie wszystkich śrub połączeniowych i sworzni;

-sprawdzenie pod kątem zużycia lub uszkodzeń wszystkich przewodów hydraulicznych;

-sprawdzenie pod kątem zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń części ruchomych;

-sprawdzenie nasmarowania wszystkich kół pasowych.

W razie konieczności nanieść odpowiednią ilość smaru na osie;

-sprawdzenie i wyregulowanie napięcia lin, aby zapewnić równomierne horyzontalne podnoszenie i opuszczenie podnośnika;

-sprawdzenie pionowego ustawienia kolumn.

**Zakładane warunki realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: **03.01.2022 - 15.12.2022 r.**

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: **RWT Jastrzębie, WT Krosno Odrzańskie**

Forma i termin płatności: **przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury za każdy zakończony miesiąc kalendarzowy obowiązującej umowy**

Gwarancja: **6 miesięcy**

Uwagi: ……………………..……......…………………..…………………….…………

*Miejscem podpisania umowy jest siedziba 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w miejscowości Wrocław, a datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Komendanta.*