**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE** | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** | |
| **CZĘŚĆ 30** | **ILOŚĆ 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** | |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** | |
| **Charakterystyka ogólna** | | | |
| Typ urządzenia / funkcje | Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, fax |  | |
| Technologia drukowania | laserowa |  | |
| Rodzaj | monochromatyczna |  | |
| Format | A4 |  | |
| Szybkość procesora | Główny 800 MHz, wspomagający 133 MHz |  | |
| Pamięć | 512 MB RAM |  | |
| Panel sterowania | Tak, (przekątna min.12,6 cm) |  | |
| Pozostałe cechy | Szybkość druku str/min: min. 31 w czerni i min. 31 w kolorze, automatyczny druk dwustronny i w kolorze, wi-fi, wbudowany czytnik NFC, |  | |
| Certyfikat | CE |  | |
| Przestrzeń instalacyjna (szer. x gł. x wysokość) | Max. 550 x 494 x 526 mm |  | |
| Masa | Max. 28,5 kg |  | |
| Pobór mocy | Max. 580 W |  | |
| Poziom hałasu | Max. 49 db |  | |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące, Door To Door |  | |
| Dodatkowe wyposażenie dostarczane w opakowaniu | W zestawie czarny toner o wydajności do 3 000 stron, oraz toner cyjan, magenta i żółty o wydajności do 1 800 stron. Kabel USB, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna. |  | |
| **Obsługa nośników** | | | |
| Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  | |
| Ilość podajników w standardzie | 1 |  | |
| Odbiornik papieru | min. 150 arkuszy |  | |
| Możliwość drukowania kopert | tak |  | |
| Automatyczny podajnik dokumentów | tak |  | |
| Typ skanera | CIS |  | |
| Drukowanie/skanowanie/kopiowanie dwustronne | tak |  | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, Executive, Folie, Legal |  | |
| **Interfejs i oprogramowanie** | | | |
| Typ interfejsu (standardowy) | obsłudze sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n i przewodowej 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |  | |
| Typ interfejsu (opcjonalny) | Wbudowany czytnik kart NFC |  | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 10® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7® (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows® Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) |  | |
| **Drukowanie** | | | |
| Rozdzielczość drukowania w czerni / kolorze | Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 2400 x 600  Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 600 x 600 |  | |
| Jakość wydruku | PCL6, BR-Script3 (Emulacja języka PostScript®3TM ), PDF 1.7, XPS 1.0 |  | |
| Szybkość drukowania | Min. 31 str/min w kolorze, Min. 31 str/min w czerni |  | |
| Druk dwustronny (dupleks) | tak |  | |
| Druk w sieci LAN | tak |  | |
| Tryb oszczędzania toneru | tak |  | |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 31 sekund z trybu uśpienia |  | |
| Czas wydruku pierwszej strony (w trybie kolorowym i mono) | Szybkość wydruku pierwszej strony w czerni 15 s;  Szybkość wydruku pierwszej strony w kolorze 15 s. |  | |
| Języki obsługi drukarki | j.polski |  | |
| **Skanowanie** | | | |
| Typ skanera | Podwójny CIS |  | |
| Skanowanie dwustronne | tak |  | |
| Prędkość skanowania | 28 obrazów na minutę (kolor i mono) |  | |
| Prędkość skanowania dwustronnego | 56 obrazów na minutę (kolor i mono) |  | |
| Rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 |  | |
| Głębia koloru | Powiększanie / Zmniejszanie  Powiększanie / Zmniejszanie |  | |
| Skanowanie do plików | tak |  | |
| Pozostałe cechy | Skanowanie do folderu sieciowego (tylko Windows®), FTP, SFTP, serwera E-mail, platformy SharePoint i aplikacji EasyScanto Email  Skanowanie do pliku PDF z możliwością wyszukiwania |  | |
| **Kopiowanie** | | | |
| Szybkość kopiowania | Prędkość kopiowania w czerni min. 31str/min;  Prędkość kopiowania w kolorze min. 31 str/min |  | |
| Rozdzielczość kopiowania | Min. 1200 x 600 dpi |  | |
| Inne funkcje | Kopiowanie wielokrotne, zmniejszanie/powiększanie: 25 - 400 |  | |
| Maksymalna liczba kopii | Do 31 kopii na minutę (kolor i mono) |  | |
| **Faksowanie** | | | |
| Możliwość odbierania/wysłania faksów | tak |  | |
| PC-Fax | tak |  | |
| Modem | Super G3 |  | |
| Prędkość faksowania | Min. 33,6 kbps |  | |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości | tak |  | |
| Automatyczne faksowanie dwustronne | Tak |  | |
| Podgląd odebranych faksów na ekranie | Tak |  | |
| Możliwość wysłania tego samego faksu do maksymalnie 350 zapisanych numerów | Tak |  | |