**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE** | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** | |
| **CZĘŚĆ 31** | **ILOŚĆ 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** | |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** | |
| Charakterystyka ogólna | | | |
| Typ urządzenia / funkcje | Urządzenie wielofunkcyjne |  | |
| Technologia drukowania | Laserowa kolorowa |  | |
| Rodzaj | Drukarka, kopiarka, skaner w jednym |  | |
| Format | A4 |  | |
| Cykl pracy | 20 tyś - 80 tyś. str. miesięcznie |  | |
| Panel sterowania | Wyświetlacz, przyciski funkcyjne i nawigacyjne, przycisk start, stop, zasilania, przycisk start, przycisk anulowania, ekran dotykowy, wskaźniki LED – informacja o stanie urządzenia, tj. gotowość do pracy, błędy lub brak papieru |  | |
| Pozostałe cechy | Środowisko pracy: temperatura (tryb pracy) 10-32 st. C, wilgotność względna (tryb pracy) 10-85 RH (niekondensujący się), czas rozgrzewania (a trybu oszczędzania energii) 6 pt-pt |  | |
| Certyfikat | ENERGY STAR, EPEAT, Blue Angel |  | |
| Przestrzeń instalacyjna (szer. x gł. x wysokość) | (1 m x 1 m x 1 m) |  | |
| Masa | max. 34 kg |  | |
| Pobór mocy | Tryb pracy: 750W, tryb oczekiwania: 82 W, tryb oszczędzania energii: 4 W |  | |
| Poziom hałasu | Podczas pracy: ok 52 db (A), w trybie gotowości: około 28 dB (A) |  | |
| Pozostałe cechy | Automatyczny podajnik dokumentów, dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów, wydruki dwustronne: Standardowo, |  | |
| Gwarancja | Co najmniej 3 lata - wymagane |  | |
| Dodatkowe wyposażenie dostarczane w opakowaniu | Kabel zasilający, toner, instrukcja obsługi w języku polskim |  | |
| **Obsługa nośników** | | | |
| Podajnik papieru | 250-550 arkuszy |  | |
| Ilość podajników w standardzie | Podstawowy podajnik papieru i podajnik wielofunkcyjny |  | |
| Odbiornik papieru | Od 30 do 500 arkuszy/ lokalizacja – z przodu urządzenia |  | |
| Możliwość drukowania kopert | Możliwość drukowania niestandardowych rozmiarów papieru, kopert, etykiet, folii, itp. |  | |
| Pojemność podajnika na koperty | 10-15 kopert |  | |
| Automatyczny podajnik dokumentów | TAK |  | |
| Typ skanera | Skaner płaski |  | |
| Typy nośników | Papier A4 zwykły, o wysokiej gramaturze, powlekanym etykiety, koperty, folie |  | |
| Drukowanie/skanowanie/kopiowanie dwustronne | TAK - DUPLEX |  | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, i inne standardowe formaty. |  | |
| **Interfejs i oprogramowanie** | | | |
| Typ interfejsu (standardowy) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |  | |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Kompatybilność z różnymi wersjami systemu Windows w tym Windows 10 i Windows 11, Mac OS, Linux: Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 10.9 lub nowszy, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |  | |
| **Drukowanie** | | | |
| Rozdzielczość drukowania w czerni / | Od 600 dpi do 600 dpi |  | |
| Szybkość drukowania | Min 35 str./ min (kolor i czerń) |  | |
| Druk dwustronny (dupleks) | TAK, DUPLEX |  | |
| Druk w sieci LAN | TAK |  | |
| Tryb oszczędzania toneru | TAK |  | |
| Czas nagrzewania | max 11 sekund |  | |
| Czas wydruku pierwszej strony (w trybie kolorowym i mono | max 8 sekund do 11 sekund |  | |
| Języki obsługi drukarki | polski/ angielski |  | |
| **Skanowanie** | | | |
| Typ skanera | Skaner płaski |  | |
| Technologia skanowania | ADF, OCR, podgląd skanu, bezpieczeństwo: tj. funkcje zabezpieczeń, czyli: druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kartą, co chroni krytyczne dokumenty i dane |  | |
| Skanowanie dwustronne | TAK |  | |
| Rozdzielczość skanowania | min 600 x 600 dpi |  | |
| Głębia koloru | 24 bity |  | |
| Skanowanie do plików | JPEG, Linearyzowany plik PDF (konfigurowany poprzez Embedded Web Server), PDF, PDF/A, Pliki PDF chronione hasłem, Plik PDF z możliwością przeszukiwania, TIFF, XPS |  | |
| Pozostałe cechy | Skanowanie oryginałów dokumentów na adres a- mail, do pamięci Flash USB, do folderu głównego, skanowanie do sieci (poprzez FTP/SMB) |  | |
| **Kopiowanie** | | | |
| Szybkość kopiowania | Do 36 str./min |  | |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  | |
| Inne funkcje | Wydruk dwóch stron obok siebie, Automatyczna ekspozycja, Autodopasowanie, Automatyczne dopasowanie, klonowanie, Układanie, Balans kolorów, Nasycenie kolorów, Jaśniejsze/ciemniejsze, Zmniejszanie/Powiększanie, Ostrość |  | |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii na jedno zadanie |  | |