**Opis przedmiotu zamówienia**

**Podnośnik 4 - kolumnowy – ilość: szt. 1**

|  |
| --- |
|  |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Podnośnik 4-kolumnowy |
| Zastosowanie | Podnoszenie pojazdów  |
| Udźwig | min. 7000 kg +/-10% |
| Moc silnika | min. 2,2 kW |
| Zasilanie | 400 V/50Hz |
| Sterowanie podnośnikiem napięciem bezpiecznym | 24 V |
| Wysokość podnoszenia | min. 1900 mm |
| Prześwit | min. 3000 mm |
| Długość platform | min. 5000 mm |
| Szerokość platform | Min. 500 mm |
| Dźwig osi | w standardzie  |
| Wyposażenie  | standardowe |
| Gwarancja | 3 lata / 36 miesięcy |

Szacunkowa wartość w zł netto: 55 877,00 ZŁ

Wraz z usługą montażu.

Zamawiający informuje, że przygotował podłoże o odpowiedniej wytrzymałości (beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych). Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń do posadowienia urządzenia.