Załącznik Nr 4

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**





**Opis produktu:**

**MC 472** - nawierzchniowy kontaktron magnetyczny z funkcją przełącznika NC/NO. Przeznaczony do stosowania w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz   
w Systemach Kontroli Dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych okien, drzwi i bram. Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano zaciski śrubowe   
z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Rekomendowany do ochrony obiektów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa takich jak banki, zakłady jubilerskie, muzea, itp. Kontaktron magnetyczny MC 472 dostarczany jest w zestawie z podkładkami dystansowymi, umożliwiającymi montaż czujnika na powierzchni stalowej.

* Szczelina (drewno): **21mm**
* Wyjście: **NC/NO**
* **Zaciski śrubowe**
* **Pętla sabotażowa**
* Kolor: Biały
* **Podwyższony standard bezpieczeństwa**

**Dane techniczne:**

* Producent: **ALARMTECH**
* Typ produktu: **Kontaktron magnetyczny nawierzchniowy**
* Wymiary kontaktu (mm): **65 x 20 x 15**
* Wymiary magnesu (mm): **65 x 16 x 15**
* Sposób montażu: **Nawierzchniowy**
* Kolor: **Biały**
* Szczelina działania: **21mm**
* Ochrona antysabotażowa (tamper): **Tak**
* Podwyższony standard zabezpieczenia: **Tak**
* Funkcja przełącznika: **NC, NO**
* Wyprowadzenie: **Zaciski śrubowe**
* Obudowa: **Plastikowa**