Prośba o przedstawienie oferty na trawersę do BIG-Bagów.

Dane:

Długość ramienia „A”: 90-100 cm (podaje zakres - Nie wiem jaki macie standard wykonanie. Jeżeli na przykład 120cm to też postaram się dopasować)

Nośność max do 400kg.

Jak widać na rysunku zależy mi na wykonaniu bez wsporników pomiędzy ramionami krzyża.

Ilość – 1 szt. na testy.

Docelowo po udanych testach – 24 szt + rozwojowo na każdą kolejną linię (w przyszłym roku kolejne około 10-20 szt.)

