**Pakiet nr 4**

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH** |
| **Załącznik nr 1 do SWZ** |
| **Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem – 1 kpl.** |
| Lp. | **Opis parametru, funkcji** | **Wymogi graniczne TAK / PODAĆ**  | **Parametry oferowane** |
|  | Wykonawca / Producent | PODAĆ |  |
|  | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji – 2023 | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK |  |
|  | **Parametry ogólne**  |  | – |
|  | Czytelny ekran dotykowy, prąd upływu niskiej częstotliwości wg EN 60601-1 i wysokiej częstotliwości wg EN 60601-2 | TAK |  |
|  | Włącznik nożny 2- przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinow | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna miękka i forsowna MAX200W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna miękka MAX200E | TAK |  |
|  | Ciecie monopolarne czyste i z hemostazą, MAX200W | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania 220-240 [V] +/- 10% lub 110-120 [V] +/- 10% | TAK |  |
| 14. | Częstotliwość znamiona 50/60 Hz | TAK |  |
| 15. | Znamionowy pobór mocy 600 [VA] | TAK |  |
| 16. | Kontrola aplikacji elektrody neutralnej | TAK |  |
| 17. | Sygnalizacja optyczna | TAK |  |
| 18. | Zabezpieczenie prze przeciążeniem | TAK |  |
| 19. | Elektroda pętla druciana, 10mm, uchwyt 4mm | TAK |  |
| 20. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk płaski | TAK |  |
| 21. | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci,176x122mm, 110cm2 | TAK |  |
| 22. | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk SDS | TAK |  |
| 23. | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk SDS | TAK |  |
| 24. | Wózek do aparatów elektrochirurgicznych | TAK |  |
| 25. | Szczypce bipolarne, kątowe, 1mm, dł. 160 mm | TAK |  |
| 26. | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm | TAK |  |
| 27. | Elektroda igła prosta,0,5mm, uchwyt 4mm | TAK |  |
| 28. | Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm | TAK |  |
| 29. | Elektroda kulka prosta, 6mm, uchwyt 4mm | TAK |  |
| 30. | Okres gwarancji, min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

**Załącznik nr 1 do SWZ : Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własnaProducentNumer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | **Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem** | 1kpl |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** | x | x | x | x |  |  |

**Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN**