SZAFA METALOWA W klasIE A SZT.6



 **MS1/A**

 **(zdjęcie poglądowe)**

# Zastosowanie

Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego.

# Certyfikat do przechowywania

* Dokumentów tajnych zgodnie z zarządzeniem NR57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r., klasa A.
* Dokumentów poufnych, zastrzeżonych, Typ 1 (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.).

# Opis produktu

* Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
* Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
* Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, z ryglami o średnicy 12 mm, przekroju 112 mm2 i rozstawie maksymalnym 450 mm - w zależności od wymiarów szafy.
* Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg.
* Zawiasy wewnętrzne.
* Kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni

# Wyposażenie podstawowe

* **Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami.**
* 4 półki.
* Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

# Standardowe kolory

* Jasnoszary RAL 7035.

**WYMIARY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Wymiary zewnętrzne [mm]** | **Wymiary wewnętrzne [mm]** | **Waga**  | **L. pólek****szt.** |
| **W** | **S** | **G** | **W** | **S** | **G** | **[kg]** |
| **MS1M/A 190** | 1900 | 700 | 400 | 1825 | 685 | 340 | 64 | 4 |

Wymiar zewnętrzny nie obejmuje elementów takich jak zamek, klamka.

Może on zostać powiększony o 30-60 mm.

Wszystkie modele wyposażone w 1 zamek kluczowy kl. A z 2 kluczami.

Wyposażenie podstawowe: zaczepy do półek, instrukcja obsługi wyrobów i zamków, karta gwarancyjna