1. **Kabura udowa do pistoletu Glock 17 Gen 3 z oświetleniem taktycznym Streamlight TLR-1 (typu np. IWO-HEST TCT-SSS 2006) – w ilości około 20 szt.**

Futerał musi być:

1. Wykonany w taki sposób aby umożliwiać wygodne przenoszenie broni i dobycie użytkownikowi oraz zabezpieczać przed zagubieniem lub próbą wyrwania broni przez inną osobę,
2. Wykonany w taki sposób aby zabezpieczać język spustowy, przyrządy celownicze, zatrzask magazynka, dźwignię zwalniania zamka przed przypadkowym uruchomieniem, uszkodzeniem lub przestawieniem,
3. Wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające dobycie broni bez odblokowania zabezpieczenia. Zabezpieczenie musi wytrzymywać próbę siłowego wyszarpnięcia broni (bez odblokowania zabezpieczenia) z futerału umieszonego na pasie. Warunek uznaje się za spełniony jeśli po próbie trwającej 5s broń pozostanie w futerale i stan futerału umożliwia normalne użytkowanie,
4. Wykonany tak aby broń była umieszczona na wcisk z możliwością regulacji siły potrzebnej do dobycia broni. Broń musi być stabilnie utrzymywana w futerale bez nadmiernego luzu.
5. Wykonany w taki sposób aby podczas użytkowania nie dochodziło do nadmiernych uszkodzeń powłok ochronnych broni i odzieży,
6. Odporny na czynniki środowiskowe, w tym w szczególności: zmiany temperatur od -30⁰C do +50⁰C, zapylenie, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, pot, wstrząsy i wibracje.
7. Wyposażony w panel udowym zawieszany na pasie głównym na taśmie o regulowanej długości oraz przypinanym do uda elastyczną taśmą o regulowanej długości i o szerokości około 40 mm (dopuszczalne są zarówno konstrukcje z jedną jak z dwiema taśmami mocującymi futerał do uda).
8. Wykonany w taki sposób aby umożliwiać szybkie odpięcie bez rozpinania pasa głównego np. za pomocą klamry zatrzaskowej z tworzywa sztucznego.
9. Posiadać zakres regulacji wysokości umożliwiający umieszczenie futerału tak aby przy swobodnie opuszczonej ręce chwyt broni znajdował się wysokości środka dłoni. Zakres regulacji taśm mocujących musi umożliwiać dostosowanie ich długości co najmniej w zakresie 400 -700 mm.
10. Zawierać w ukompletowaniu:

a. Futerał,

b. Kluczyk do regulacji,

c. Panel udowy.

1. Dostępny zarówno w wersji dla praworęcznych i leworęcznych (około 5% zamówienia).

Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.