

IiZ.271.17.2024 Środa Wielkopolska 2024.07.25

## Wyjaśnienie nr 1

## treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej – etap II

Zamawiający tj. Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta, na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605)*, przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1**:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz. w przedmiarze nr 3.3. 180 "Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 mm - dodatek za 1 cm (7cm)" wartość w ilości 3174,500 m2 została wpisana omyłkowo. Według poprzedniej pozycji 170 jest do wykonania 453,500 m2.

Podobna sytuacja jest w poz. 4.2 30 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek

za 1 cm (9 cm) - Zamawiający wpisał wartość 4081,500 m2 - prosimy o wyjaśnienie czy wartość tak duża została wpisana omyłkowo. Wg przedmiaru nawierzchni wodoprzepuszczalnej jest do wykonania 453,500 m2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie dokumentów załączonych do postepowania; swz wraz z załącznikami, projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; STWiORB.

Ponadto Zamawiający informuje, że pozycje w przedmiarze robót są prawidłowe.

W zamierzeniu inwestycyjnym do wykonania jest podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o gr.15cm oraz warstwa odcinająca/odsączająca z piasku o gr. 15cm każda o powierzchni 453,500m2.

W przedmiarze podbudowa z KŁSM 0/31,5mm (15cm) została rozbita na 2 pozycje. 1.poz. 170 -  gr.8cm - pow. 453,5m2

2.poz. 180 - dodatek za 1cm ( gr.7cm ) - pow. 3174,5m2 = 7\*453,5m2

W przedmiarze warstwa odcinająca/odsączająca z piasku (15cm) została rozbita na 2 pozycje:

1. poz.20 - gr. 6cm - pow. 453,5m2

2. poz.30 - dodatek za 1cm (gr.8cm) - pow. 4081,5= 8\*453,5m2

**Pytanie nr 2**

1. Proszę o weryfikację pozycji kosztorysu branży elektrycznej:

Jeżeli jest do wykopania 163 m a sugeruje to poz. 5 to

- wykop w poz. 1 powinien być 163m x 0,4 x 0,8 = 52,16m3

- zasypanie w poz. 2 powinno być 163m x 0,4 x 0,6 = 39,12 m3

2. Proszę o potwierdzenie ,że do wykonania jest około 120 mb ogrodzenia niskiego

**Odpowiedz**:

1. Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie dokumentów załączonych do postepowania tj: swz wraz z załącznikami, projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; STWiORB.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że poz. nr 1 przedmiaru robót powinna wynosić 163m x 0,4 x 0,5= 32,6 m3

Analogicznie poz. nr 2 przedmiaru robót powinna wynosić 163m x 0,4 x 0,3= 19,56m3

Część robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu jest uwzględniona w przedmiarze branży drogowej ( konstrukcja ścieżki parkowej) .

2. Zamawiający potwierdza, że do wykonania jest 120 mb. ogrodzenia niskiego.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

 **Burmistrz Miasta**

 **/Piotr Mieloch/**