Schemat przegrody z profili aluminiowych.

Dane techniczne:

Szklenie ze szkła hartowanego o grubości min. 3,5 mm, folia matowa mleczna szkło szronione,

Rama z aluminium malowanego proszkowo,

Kolor: biały (paleta RAL 9003 lub zbliżony),

Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz; klamko-gałka; minimum jeden zamek  
z elektrozaczepem; kontraktony cylindryczne w ilości 2 szt.; rygiel elektromagnetyczny, solenoidowy, rewersyjny.