TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

**KOSZTORYS INWESTORSKI 024-01-320**

Budowa: Roboty remontowe

Obiekt: Budynek szkolny - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w

Świebodzinie

Rodzaj robót: **Roboty remontowe - przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego**

Lokalizacja: 66-200 Świebodzin, ul. Łużycka 33

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w

 Świebodzinie

poziom cen robocizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . . . . . . . . . . dopłata do robocizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . . . . . zysk od R+S+Ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

dopłata / opust od całości . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podatek VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

........

........

..... %

........

........

........

........

..... %

..... %

KOSZTORYS 024-01-320 Strona 1 05-02-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U ROBOC | MATERIAŁ | K.ZAKUPU | SPRZĘT | K.OGÓLNE | ZYSK | SYKAL-002326 OGÓŁEM |
| 1 CPV 45453000-7: Roboty remontowe - ........ przebudowa schodów zewnętrznych,wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| O G Ó Ł E M ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| O G Ó Ł E M N E T T OP o d a t e k V A TO G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T ........ |  |  |  |  |  | ........................ |

KOSZTORYS OFERTOWY 024-01-320

Budowa: Roboty remontowe

Obiekt: Budynek szkolny – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w

Świebodzinie

Rodzaj robót: **Roboty remontowe - przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego**

Lokalizacja: 66-200 Świebodzin, ul. Łużycka 33

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Czesława Niemena w

 Świebodzinie

KOSZTORYS 024-01-320 Strona 1 05-02-2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S Y M B O L I N A Z W A | JEDN |  |  | SYKAL-002326  |
| DZ | POZ | P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J | MIARY | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |

1 CPV 45453000-7: Roboty remontowe - przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | KNR 401-08-11-07-00Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych z wycieraczkami m² |  37,33 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Podesty (0,85+0,92)\*0,5\*1,90\*2+3,50\*7,90+0,80\*7,90 | 37,33 |  |  |
| 1 | 20 | KNR 401-03-54-12-00Wykucie okładzin stopni betonowych z lastryko metr |  47,40 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Stopnie schodowe 7,90\*6 | 47,40 |  |  |
| 1 | 30 | KNR 401-02-12-01-00Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm m³ |  2,59 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Podkład pod spoczniki ((0,85+0,92)\*0,5\*1,90\*2+3,50\*0,92\*2+0,80\*0,92\*2)\*0,152 Stopnie betonowe 2,0\*6\*0,3\*0,25 | 1,690,90 |  |  |
| 1 | 40 | KNR 401-03-49-02-00Rozebranie murka z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ |  6,98 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Murek (1,90+3,68+0,62+0,93+0,62)\*2\*1,80\*0,25 | 6,98 |  |  |
| 1 | 50 | KNR 201-03-17-02-00Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat3-4 m³ |  4,03 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Murki boczne nowych (7,70\*2+1,40)\*0,3\*0,8 schodów | 4,03 |  |  |
| 1 | 60 | KNR 401-02-03-01-00Uzupełnienie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z betonu B-15 | m³ | 4,03 | .............. | .............. |
| 1 | 70 | KNR 202-01-37-01-00Ściany schodów grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej | m² |  16,80 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Ściany boczne nowych (7,70\*2+1,40)\*1,0 schodów |  | 16,80 |  |  |
| 1 | 80 | KNR 202-06-04-05-01Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na zimno na ławach | m² |  5,04 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Izolacja fundamentów (7,70\*2+1,40)\*0,3 |  | 5,04 |  |  |
| 1 | 90 | KNR 202-09-04-01-00Tynk cementowy kategorii III na ścianach wykonany ręcznie | m² |  19,68 | .............. | .............. |
|  |  | 1. Ściany boczne nowych (7,70\*2+1,40)\*1,0 schodów
2. Ściany cokołu po 1,20\*1,20\*2 rozbiórkach
 |  | 16,802,88 |  |  |
| 1 | 100 | KNR 202-09-26-03-50Wyprawa elewacyjna na ścianach bocznych w kolorze cokołu jak na szkole | m² | 19,68 | .............. | .............. |
| 1 | 110 | ROB 999Uporządkowanie trawnika i zieleni przy budynku i podjeżdzie | r-godz | 20,00 | .............. | .............. |
| 1 | 120 | KNR 202-11-18-01-00 |  |  |  |  |
|  |  | Przygotowanie podłoża pod posadzki z okładzin kamiennych | m² |  34,80 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Okładziny schodowe i 6,00\*5,80 |  | 34,80 |  |  |
|  |  | spoczniki |  |  |  |  |

KOSZTORYS 024-01-320 Strona 2 05-02-2018

 SYKAL-002326

DZ POZ

S Y M B O L I N A Z W A

P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J

JEDN

MIARY ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | KNR 202-11-30-01-00Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy z wyrobieniem spadków | m² | 34,80 | .............. | .............. |
| 1 | 140 | KNR 202-21-11-01-00Posadzki kamienne z elementów prostokątnych 60x60 granitowych płomieniowanych - spoczniki | m² |  27,00 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Spocznik wejście głowne 3,60\*6,00+0,90\*6,00 |  | 27,00 |  |  |
| 1 | 150 | KNR 202-21-12-02-00Stopnie kamienne okładzinowe - stopnie gr.5cm szer 35cm, płyty granitowe płomieniowane | metr |  27,60 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Stopnie schodowe wejście 4,60\*6 |  | 27,60 |  |  |

główne

1 160 KNR 202-21-12-02-00

Stopnie kamienne okładzinowe - podstopnie gr.2cm szer 14cm metr 27,00 .............. ..............

1 Podstopnie schodowe wejście główne

4,50\*6 27,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | KNR 202-12-07-02-01Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej półmat o masie do 10 kg (m) (wys.1,10m ) |  |
|  |  |  | metr |  13,00 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Przy schodach wejście 6,50\*2 główne |  | 13,00 |  |  |
| 1 | 180 | KNR 401-01-08-11-00Wywóz gruzu samochodami wywrotkami | m³ |  11,79 | .............. | .............. |
|  |  | 1 Gruz z rozbiórek 37,33\*0,05+47,40\*0,30\*0,025+2,59+6,98 |  | 11,79 |  |  |
| 1 | 190 | MAT 1690099Utylizacja gruzu | m³ | 11,79 | .............. | .............. |

OGÓLEM KOSZTORYS 024-01-320 ..............