**PRZEDMIAR**

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W M. BOCHENIEC OZNACZ. NR DZ. 343 I 190, O DŁ. 980 MB.

1 d.1 KNNR 1 0102-05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni

0,12 ha

2 d.1 KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni ( z odwozem urobku). Lokalizacja 980 mb \* 4,0 m

3920 m2

3 d.1 KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

3920 m2

4 d.1 KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm

3980 m2

5 d.2 KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. 980 mb \* 3,5 m.

3430 m2

6 d.2 KNNR 6 0108-02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2

257 t

7 d.2 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). 980 mb \* 3,5 m.

3430 m2

8 d.3 KNNR 6 0202-03 Wykonanie utwardzenia poboczy obustronnie materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m.

980 m2

9 d.3 KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach.

144 m2