OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsce (Pruszcz Gdański, ul. Podmiejska) 340 sztuk fabrycznie nowych płyt drogowych zbrojonych.

1. Parametry płyt drogowych zbrojonych.
2. wymiary płyty 300 x 150 x 18 cm,
3. nośność płyty min. 100 kN/oś,
4. klasa betonu C30/37,
5. gatunek 1,
6. na dłuższym boku lub w narożach płyty powinny mieć umieszczone haki montażowe,
7. Wymagania.


**Wygląd zewnętrzny**

Powierzchnie płyt powinny być bez rysy, pęknięć i ubytków betonu. O fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.



Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.



**Składowanie**

Dostarczone płyty betonowe będą składowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem podkładek i przekładek, należy ułożyć w stosach jedna nad drugą.