**Konwerter satelitarny QUAD inwerto Home lub równoważny o poniższych parametrach – 5 szt.**

1. Ilość wyjść: 4
2. Zakres częstotliwości:
* Wejście: 10,7-12,75 GHz
* Wyjście: 0,95-2,15 GHz
1. Oscylator:
* LO 9,75 GHz
* HI 10,6 GHz
1. Wzmocnienie: 60 dB
2. Współczynnik szumów: 0,3 dB
3. Pobór prądu: 200 mA
4. Złącze: F
5. Średnica uchwytu: 40 mm