**IR.271.3.7.2023 Załącznik nr 7B**

**PRZEDMIAR ROBÓT DOT. REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WARKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** |  | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| **1** | **REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ OTACZANĄ NA GORĄCO (Z** | | | | | |
|  | **OTACZARKI):** | |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z | | m2 |  |  |
| d.1 | 1108-0202 / | otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - głęb. ubytków/ wybojów do 4 cm | |  |  |  |
|  | SST D- | (tj. 1 m2= 100 kg = 0.100 t):1060 m2 |  |  |  |  |
|  | 05.03.17. |  |  |  |  |  |
|  | kalk. pro- |  |  |  |  |  |
|  | porcj. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1060 |  | m2 | 1060.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1060.0 |
| 2 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z | | m2 |  |  |
| d.1 | 1108-0202 / | otaczarki, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - dodatek za każdy następny 1 cm | |  |  |  |
|  | SST D- | głęb. ubytków/ wybojów nawierzchni (tj. 1 m2= 25 kg = 0.025 t): 360 m2 | |  |  |  |
|  | 05.03.17. |  |  |  |  |  |
|  | kalk. pro- |  |  |  |  |  |
|  | porcj. |  |  |  |  |  |
|  |  | 360 |  | m2 | 360.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360.0 |
| 3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | | m2 |  |  |
| d.1 | 0102-01/ | zem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z zabudowaniem w pobocza drogowe (z | |  |  |  |
|  | SST D- | profilowaniem i zagęszczeniem) - roboty rozbiórkowe pod pod większe powierzch- | |  |  |  |
|  | 05.03.11a i b. | nie remontów: |  |  |  |  |
|  |  | 300 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  | m2 | 300.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 300.0 |
| 4 | KNNR 6 | Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe asfaltem (emulsją asf. kationową śred-m2 | | |  |  |
| d.1 | 1005-06 + | nio- i szybko-rozpadową) podbudów/ nawierzchni drogowych - prace przygotowa- | |  |  |  |
|  | KNNR 6 | wcze pod większe powierzchnie remontów: | 300 m2 |  |  |  |
|  | 1005-07/ |  |  |  |  |  |
|  | SST D- |  |  |  |  |  |
|  | 04.03.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  | m2 | 300.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 300.0 |
| 5 | KNNR 6 | Wykonanie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfalto- t | | |  |  |
| d.1 | 0108-02 / | wej AC 11 S KR1-2 w ilości 100 kg/m2 (tj. o średniej grub. 4cm) - większe powie- | |  |  |  |
|  | SST D- | rzchnie remontów wykonywane układarką: |  |  |  |  |
|  | 04.08.01 | 30 t (Mg) |  |  |  |  |
|  | analogia ma- |  |  |  |  |  |
|  | ter. |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | t | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.0 |
| **2** | **REMONT PODBUDÓW NIEULEPSZONYCH - ODTWORZENIE LOKALNE / MIEJSCOWE PODBUDÓW I POBOCZY** | | | | | |
|  | **DROGOWYCH:** | |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 | Uzupełnienie ubytków : odtworzenie podbudowy/ poboczy nieulepszonych mate- | | m3 |  |  |
| d.2 | 0107-01/ | riałem (tłuczniem/ klińcem) kamiennym zagęszczanym mechanicznie (warstwami | |  |  |  |
|  | SST D- | o grubości do 10 cm): 15 m3 |  |  |  |  |
|  | 05.02.01a. |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | m3 | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.0 |
| **3** | **REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI METODĄ 'CIŚNIENIOWEGO' POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA** | | | | | |
|  | **EMULSJĄ ASFALTOWĄ KATIONOWĄ I GRYSAMI /przy użyciu specjalnych 'remonterów ciśnieniowych', które** | | | | | |
|  | **wprowadzają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju, tzw. te-** | | | | | |
|  | **chnologia 'patchmatic'/:** | |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 | Remonty nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asf. i grysa- | | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-01 / | mi bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa powierzchnio- | |  |  |  |
|  | SST D- | wych rakowizn i drobnych nierówności - większe powierzchnie remontów: 300 | |  |  |  |
|  | 05.03.09. | m2 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  | m2 | 300.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 300.0 |
| 8 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją | | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-02 ana- | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych'- naprawa płyt- | |  |  |  |
|  | logia / SST | kich uszkodzeń pokrowca bitumicznego do głęb. 2 cm: 800 m2 | |  |  |  |
|  | D-05.03.08a. |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 |  | m2 | 800.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 800.0 |
| 9 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją | | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-03 ana- | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa śred- | | |  |  |
|  | logia / / SST | nich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej głęb. 2 cm (2 ÷ 3 cm): 300 m2 | |  |  |  |
|  | D-05.03.08a. |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  | m2 | 300.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 300.0 |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |

**PRZEDMIAR ROBÓT DOT. REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WARKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| 10 | KNNR 6 | Remonty cząstkowe nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją | m2 |  |  |
| d.3 | 1109-04 / | asf. i grysami bazaltowymi przy użyciu 'remonterów ciśnieniowych' - naprawa głę- |  |  |  |
|  | SST D- | bokich uszkodzeń pokrowca bitumicznego powyżej 3cm (wraz z remontem/ napra- |  |  |  |
|  | 05.03.08a. | wą/ wzmocnieniem kpl. podbudowy): 300 m2 |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 300 | m2 | 300.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.0 |