Ustrzyki Dolne, dn. 04.05.2022 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa

i Zamówień Publicznych

(nazwa wydziału)

ID.7013.10.3.2022

(oznaczenie sprawy)

**Zapytanie ofertowe**

1. Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch wejść do budynku oraz remontu wejścia do kotłowni wraz z zadaszeniem schodów w m-ci Równia, działka nr ewid. 182/3, budynek Fundacji SOS na Ratunek.

1. Termin realizacji zamówienia: 13.06.2022 r.
2. Kryteria oceny ofert:
3. Cena (waga 60%)
4. Gwarancja (waga 40%)

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – **36 miesięcy.**

 Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – **60 miesięcy.**

1. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z remontu 3 wejść do budynku pokazanych w **zał. nr 4.**

**Wejście nr 1:**

- skucie warstwy wykończeniowej,

- uszczelnienie konstrukcji schodów przy pomocy preparatu krzemionkowego oraz szlamu uszczelniającego,

- ułożenie gresu mrozoodpornego o wymiarach 35x35 wraz z cokołem wysokości 15 cm

(gres musi spełniać wymagania do użytku na schodach w miejscach publicznych w odcieniu szarości),

- ułożenie płyt odbojowych na podsypce piaskowej.

**Wejście nr 2:**

- skucie warstwy wykończeniowej oraz luźnego tynku,

- uszczelnienie konstrukcji schodów przy pomocy preparatu krzemionkowego oraz szlamu uszczelniającego,

- ułożenie gresu mrozoodpornego wymiarach 35x35 wraz z cokołem wysokości 15 cm (gres musi spełniać wymagania do użytku na schodach w miejscach publicznych w odcieniu szarości),

- wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej zgodnie z załącznikiem, mocowanej trzema śrubami M22 do muru. Śruby w ścianie mocować za pomocą kotwy chemicznej na głębokość nie mniejszą niż 20 cm, miejsce wsparcia w połowie spocznika schodów.

- uzupełnienie płyty żelbetowej o powierzchni 0,6 m2 ,

- renowacja betonu za pomocą rozwiązania systemowego trójwarstwowego:

* warstwa sczepna połączona z powłoką antykorozyjną,
* warstwa wzmocniona włóknami, zaprawa PCC przeznaczona do naprawy elementów betonowych,
* warstwa drobnoziarnista szpachlówka PCC,

 - naprawa stalowej poręczy, wymiana uszkodzonych elementów oraz uzupełnienie brakujących.

**Wejście nr 3:**

- skucie warstwy wykończeniowej oraz luźnego tynku,

- uszczelnienie konstrukcji schodów oraz ściany przy pomocy preparatu krzemionkowego oraz szlamu uszczelniającego,

- ułożenie gresu mrozoodpornego w wymiarach 35x35 wraz z cokołem wysokości 15 cm

(gres musi spełniać wymagania do użytku na schodach w miejscach publicznych w odcieniu szarości),

- wykończenie ściany tynkiem renowacyjnym jednowarstwowym białym,

- częściowa rozbiórka barierki,

- wykonanie zadaszenia nad schodami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6. Słupy mocowane na podstawach słupa typu „U”. Montaż podstawy do betonu przy pomoc kotwy chemicznej. Dach kryty blachą trapezową T45 w kolorze RAL 8017 wraz z obróbkami blacharskimi na desce podrynnowej. Obróbkę w kolorze RAL8017 o wysokości 20 cm zamontować od strony ściany budynku, natomiast w miejscu połączenia dachu projektowanego z dachem istniejącym należy je połączyć przy pomocy obróbki blacharskiej.

1. Sposób przygotowania oferty: Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej.
2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami zależy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne> postępowanie „Remont schodów wejściowych bocznych w m-ci Równia”do dnia 13.05.2022 r. do godz. 9.00.

*…………………………………………………*

Podpis pracownika prowadzącego sprawę