[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Sokolska 74/9
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL. Sokolska 74/9
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=06.07.2021r,	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.3526

[RMS ZEST 699]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1324620	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=3.6048

[RMS ZEST 829]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.63

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.715

[RMS ZEST 810]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza'	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=26.5098

[RMS ZEST 840]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Siatka Leduchowskiego cięto-ciągniona z blachy, oczka 15x10 mm, rolki: 5 m2, 10 m2	0
id=135100015	3
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=10.4709

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.452
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1413299

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=40.1127

[RMS ZEST 808]
ty=M
na=masa uszczelniająca Superflex 8	0
id=1478208	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=12.0918
pr=	0	0	0	1480599

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=44.285

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=91.6242

[RMS ZEST 841]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.4963

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=Farba do stosowania wewnętrznego	0
id=151080406	3
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.128

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.7941

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.5496
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.072

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.6591
pr=	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0658

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=8.7

[RMS ZEST 816]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=4.384

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=płytki podłogowe	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=3.016

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC	0
id=1563418	1
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=62.8516

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=piasek do zapraw''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0764

[RMS ZEST 844]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.015

[RMS ZEST 893]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2.1528

[RMS ZEST 845]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0062

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.2919

[RMS ZEST 833]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0063
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 886]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.4054

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.2541

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0657

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.2138

[RMS ZEST 826]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0001
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 846]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=6

[RMS ZEST 814]
ty=M
na=lepik asfaltowy z wypełniaczem	0
id=2300110	2
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2.2092

[RMS ZEST 825]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0044
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 887]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)'	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.105

[RMS ZEST 812]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2.677

[RMS ZEST 835]
ty=M
na=samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2303.4584
pr=	0	0	0	2380452

[RMS ZEST 813]
ty=M
na=zaprawa cementowa M5	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.7069

[RMS ZEST 834]
ty=M
na=emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=9.236
pr=	0	0	0	2385001

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=płytki ścienne z kamieni sztucznych	0
id=2520299	2
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=4.2
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 815]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=6.528

[RMS ZEST 832]
ty=M
na=płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazurowane)	0
id=2530099	1
jm=m2	050
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.75
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=Listwy przyścienne	0
id=2631100	1
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=82.9116

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=43.848

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 828]
ty=M
na=Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I	0
id=2640705	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.105

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=Płyta wiórowa płaskoprasowana gr.22-25mm	0
id=2660330	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=9.0448

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Drzwi wejściowe wew.płytowe z zabezp.	0
id=2710911	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Skrzydło płycin.	0
id=2711223	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=1.5534

[RMS ZEST 800]
ty=S
na=wyciąg''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=1.6755

[RMS ZEST 902]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2.0598

[RMS ZEST 830]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 847]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.2336

[RMS ZEST 848]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0102

[RMS ZEST 849]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.003

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 587]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 700]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 831]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=4.5635

[RMS ZEST 901]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 836]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.3694
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 788]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0715

[RMS ZEST 809]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.013

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.23

[RMS ZEST 850]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.17

[RMS ZEST 851]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 811]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.0442

[RMS ZEST 852]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=1.25

[RMS ZEST 853]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.624

[RMS ZEST 569]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 695]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=2.7666

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.191

[RMS ZEST 885]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 854]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=8.2

[RMS ZEST 855]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=12.3

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm'	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=4.1

[RMS ZEST 857]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 858]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2

[RMS ZEST 859]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 860]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 861]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2.288

[RMS ZEST 862]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2.09

[RMS ZEST 863]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 864]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2

[RMS ZEST 865]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2

[RMS ZEST 866]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 869]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 870]
ty=M
na=serwis podgrzewacza gazowego wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 872]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 874]
ty=M
na=zlewozmywaki żeliwne emaliowane	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 875]
ty=M
na=sedesy z tworzyw sztucznych	0
id=6328110	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 876]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 877]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 878]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.958

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.05

[RMS ZEST 884]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 899]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 900]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 888]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 837]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=1.5886
pr=	0	0	0	46600

[RMS ZEST 892]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.1

[RMS ZEST 903]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 898]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 890]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.06

[RMS ZEST 889]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.1

[RMS ZEST 897]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 894]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 895]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 896]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 891]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=62.9617

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=416.5542

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 545]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 546]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 674]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=ASODUR-EK-Wand - klej epoksydowy do płytek	0
id=bc02145	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=17.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=ASODUR-EK-Wand - zaprawa epoksydowa do spoinowania	0
id=bc02146	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=fuga	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 838]
ty=M
na=nawietrzaki 5-35m3/h	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 880]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.28

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 882]
ty=M
na=materiały do konserwacji i naprawy	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 883]
ty=M
na=środki czyszczące '	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634192189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.5

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28.842
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=20.018	1	5,36*4,16-[2,85*0,80]						
wo=5.741	1	2,08*2,76						
wo=3.083	1	4,00*2,49-[2,51*2,74]						

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3831

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-05	3	0801-05		0
na=Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=23.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.01	1	20,01						
wo=3.08	1	3,08						

[RMS 115]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3175

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-03	4-01	0909-03		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	4+1						

[RMS 115]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.95

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.80*2*2						
wo=1.4	1	0.70*2						

[RMS 115]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=19.918

[RMS 424]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 425]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 426]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 115]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 136]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 427]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=971
pd=						0
na=Montaż nawietrzaków
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 838]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=945
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 115]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-04	4-01	0411-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 828]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 829]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=23.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.09	1	23,09						

[RMS 115]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0815

[RMS 834]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.618

[RMS 835]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1151.7292

[RMS 836]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1847

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7158

[RMS 837]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7943

[POZYCJA]
id=970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=23.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.09	1	23,09						

[RMS 115]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0815

[RMS 834]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.618

[RMS 835]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1151.7292

[RMS 836]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1847

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7158

[RMS 837]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7943

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 1,6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=28.831
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.09	1	23,09						
wo=5.741	1	2,08*2,76						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3685

[RMS 437]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4258

[RMS 386]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0563

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1269

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-07	4-01	0411-07		0
na=Wymiana elementów podłóg  - listwy przyścienne śystemowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=72.097
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43.795	1	[5,36*4,16]*2-0.80						
wo=10.682	1	[2,08*2,76]*2-0.80						
wo=17.62	1	[4.00*2.49]*2-[0.70+0,80*2]						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6516

[RMS 807]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=82.9115

[RMS 795]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6048

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=968
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-01	4-01	0819-01		1
mpn=1211
na=Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30
jm=płyt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 115]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 832]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 833]
nz=0.00021	0	0.00021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2.896
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.896	1	2,28*1,27						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6643

[POZYCJA]
id=957
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=25.986
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.01	1	20,01						
wo=3.08	1	3,08						
wo=2.896	1	2,28*1,27						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1972

[POZYCJA]
id=958
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8.637
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.741	1	2,08*2,76						
wo=2.896	1	2,28*1,27						

[RMS 115]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1055

[RMS 808]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0918

[RMS 809]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=959
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=25.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.99	1	25,99						

[RMS 115]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9233

[RMS 810]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5098

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 811]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0442

[POZYCJA]
id=960
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0525-04	2-18	0525-04		1
mpn=1211
na=Posadzki cementowe zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=25.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.99	1	25,99						

[RMS 115]
nz=0.458	0	0.458
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9034

[RMS 812]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=2.677

[RMS 813]
nz=0.0272	0	0.0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7069

[RMS 814]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2092

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.9	1	2,90						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.987

[RMS 436]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.016

[RMS 384]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1261

[POZYCJA]
id=961
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	(2,28+1,27)*2-0.70						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.624

[RMS 815]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.528

[RMS 816]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=4.384

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0218

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=37.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.24	1	(5,36+4,16)*2-0.80						
wo=8.88	1	(2,08+2,76)*2-0.80						
wo=10.68	1	(4.00+2.49)*2-[0.80*2+0,70]						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1223

[RMS 438]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=43.848

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0151

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 338]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=967
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
na=Ślepa podłoga z płyt OSB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15						

[RMS 115]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7875

[RMS 786]
nz=1.265	0	1.265
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0448

[RMS 787]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[RMS 788]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[POZYCJA]
id=966
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 1,6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=28.831
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.09	1	23,09						
wo=5.741	1	2,08*2,76						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3685

[RMS 437]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4258

[RMS 386]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0563

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1269

[POZYCJA]
id=964
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=14.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.52	1	[2,08+2,76]*2*1,50						

[RMS 115]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4595

[RMS 824]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.452

[RMS 825]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 826]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=36.294
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.294	1	120,98*30%						

[RMS 96]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4563

[RMS 419]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1815

[RMS 439]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2541

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9799

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8147

[RMS 423]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8147

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-04	3	0602-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9.519
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.519	1	31,73*30%						

[RMS 115]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6512

[RMS 419]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0952

[RMS 440]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0657

[RMS 25]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4093

[RMS 390]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4709

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9519

[RMS 423]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9519

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=19.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	[2.00*2+0.80]*2+[2*2+0.80]+[2*2+0.70]						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.842

[RMS 419]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[RMS 329]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 311]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.191

[RMS 441]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.191

[POZYCJA]
id=839
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0509-04	BC-02	0509-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 115]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 702]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=952
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0502-05	BC-02	0502-05		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej epoksydowy /dopasowanie płytek do istniejących/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3.00+1,00						

[RMS 115]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 797]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 798]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=17.32

[RMS 799]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 800]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 48]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=152.707
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.09	1	23,09						
wo=5.74	1	5,74						
wo=2.9	1	2,90						
scn=31.73	1						
wo=52.741	1	[5.36+4.16]*2*2.77						
wo=26.814	1	[2,08+2,76]*2*2.77						
wo=5.467	1	[2,28+1,27]*2*0,77						
wo=35.955	1	[4,00+2,49]*2*2.77						
scn=120.977	1						

[RMS 115]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5011

[RMS 329]
nz=0.00253	0	0.00253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3863

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7635

[RMS 442]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2138

[RMS 443]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=44.285

[RMS 444]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=91.6242

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1527

[POZYCJA]
id=835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 696]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 604]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 697]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 591]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 588]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=973
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4.117
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.117	1	1,46*1,41*2						

[RMS 115]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1874

[RMS 696]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5311

[RMS 604]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6555

[RMS 839]
nz=0.1335	0	0.089*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5496

[RMS 591]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5805

[RMS 588]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2594

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=972
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.117
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.117	1	1,46*1,41*2						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1528

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg, oraz okładziny ścian w łazience
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=49.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.73	1	31,73						
wo=17.96	1	[2,08+2,76]*2*2-0,70*2						

[RMS 115]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3292

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 445]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 181]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 182]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 1]
na=Remont mieszkania Katowice ul. Sokolska 74/9
wa=0
kn=0	0	0
id=974
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=975
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=976
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=977
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=978
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 846]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 845]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 844]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 840]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=979
pd=						0
na=Czyszczenie i konserwacja brodzika z kabiną prysznicową z regulacją drzwi, wymianą uszczelek
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 882]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 883]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=980
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-01	4-02	0138-01		1
mpn=1211
na=Remont baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=981
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 863]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 879]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=982
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - kompakt WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 881]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=984
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0225-03	4-02	0225-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana sedesu z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 875]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=985
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=986
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 867]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 868]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 864]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 849]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=987
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (do pralki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 866]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 865]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 847]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=988
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 874]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 847]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=989
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		0
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 848]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=990
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-05	4-02	0509-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie głowic termostatycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
na=Lakierowanie grzejników żeberkowych (czyszczenie,mycie i lakierowanie)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.99	1	13*0.23						

[RMS 115]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1362

[RMS 841]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4963

[RMS 843]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0658

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.54	1	2*2.77						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2188

[RMS 842]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 591]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0776

[RMS 588]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0332

[RMS 604]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=993
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=994
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[POZYCJA]
id=995
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-03	2-15	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskowym o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 115]
nz=0.567	0	0.567
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2474

[RMS 861]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 862]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=2.09

[RMS 878]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.958

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 847]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Serwis i czyszczenie - podgrzewacza gazowego wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 870]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 872]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 871]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 855]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 856]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 873]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 854]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 850]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1000
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 857]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 859]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 860]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1001
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 848]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 858]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1003
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 545]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 852]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.688

[RMS 853]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 853]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=1006
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 880]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[ELEMENT 2]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=1007
nu=2.2
ir=115
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1008
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=5.985

[POZYCJA]
id=1009
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1010
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 886]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 887]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 893]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 901]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 902]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 885]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=1011
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe Cu 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=4.575

[RMS 896]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1012
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  Cu 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2788

[RMS 895]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1013
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe 3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7038
stn=-1	0

[RMS 894]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 900]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1016
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 903]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1017
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1018
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1019
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 891]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1020
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 897]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1021
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 892]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1022
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8929

[RMS 889]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1023
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 890]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1024
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 888]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1025
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 884]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1026
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=1027
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1028
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=1029
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
c95d45d83f9ede6c383a2fd72988e964