[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY  	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul.  Tysiąclecia 4 / 19
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 , 40-126 KATOWICE
br=Ogólnobudowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne mosiężne chromowane z ruchomą górną wylewką z uchwytem z tworzywa sztucznego	0
id=5710800	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=baterie wannowe scienne mosiężne chromowane z natryskiem wężowym z tworzywa sztucznego i pokrętłem porcelanowym	0
id=5711600	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4148

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=1.925

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1158

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3562

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0701

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9905

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2211

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2574

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.0998

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=filtry gazowe mosiężne przelotowe śr. 25 mm	0
id=5720003	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1842

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2615

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=haki do rur	0
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8168

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=klejowa zaprawa naprawcza	0
id=AT23002	3
jm=kg	033
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140.904

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=kolana z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	0
id=5101112	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne przelotowe śr. 25 mm	0
id=5720003	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.778
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.6195

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3542

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=piece gazowe jednoczerpalne	0
id=6310100	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.046
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury śr. 15 mm metalowe	0
id=5716202	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=298.6093

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6312300	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne na przewody gazu z końcami gładkimi	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.408

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=1.639

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3471

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=0.1015

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=tuleje ochronne do rur	0
id=6152099	2
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.82

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm	0
id=6600511	1
jm=szt	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1984

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3134

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=0.0508

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=0.1949

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
il=3.626

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.278

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=zawór pralki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=zlewozmywaki z blachy stalowej'	0
id=6343999	1
jm=szt.	020
ce=0	1630480582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=34.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.2	1	34,20						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.156

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=32.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	32,50						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=1.524

[RMS 265]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 4]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 408]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	32,50						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=47.775

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=1.183

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3347

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-02	4-01	0704-02		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=38.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	32,50+6,0						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=16.17

[RMS 29]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1117

[RMS 313]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0116

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3196

[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0963

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.385

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.385

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=11.94

[RMS 300]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0312

[RMS 265]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1596

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=132.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=132.5	1	132,50						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0265

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0397

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=132.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=132.5	1	132,50						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7675

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=37.895

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=31.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.6	1	31,60						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=17.38

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0348

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0442

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2022

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=37.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.6	1	37,60						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.256

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.896

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0113

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=37.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.6	1	37,60						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4744

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2048

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	19,80						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.356

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2574

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2772

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1188

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	1,65						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8645

[RMS 223]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3069

[RMS 13]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.302

[RMS 14]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1303

[RMS 15]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.49

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7,90						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.954

[RMS 322]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0191

[RMS 15]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0955

[RMS 223]
nz=0.144	0	0.096*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1376

[RMS 13]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1139

[RMS 14]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4977

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 322]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 15]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 13]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=232
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6,40						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 322]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 15]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 223]
nz=0.22	0	0.088*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.408

[RMS 13]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.392

[RMS 14]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.608

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=230
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-06	AT-23	0101-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=34.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=34.2	1	34,20						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.468

[RMS 321]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=140.904

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=34.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.2	1	34,20						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=13.509

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=37.278

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8168

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1949

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=42.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42.05	1	42,05						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4733

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=48.778

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2615

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0505

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0303-01	8	0303-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych ( gazowa )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,20						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.564

[RMS 323]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.408

[RMS 229]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kurka gazowego   - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana filtra gazowego   - w instalacjach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-01	4-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii  zmywakowej z ruchomą wylewką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0218-04	4-02	0218-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-04	4-02	0121-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0236-03	4-02	0236-03		1
mpn=1211
na=Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego 1310( odpływ wanny )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-01	4-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0109-07	4-02	0109-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym1310 ( wężyk zbrojony )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0105-01	0-35	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych1310( z  zaworem )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 230]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 231]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 190]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=256
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0311-03	4-02	0311-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem1310(  KUCHNIA GAZOWA NAJEMCY - MONTAŻ PO ZASIEDLENIU  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=255
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego1310( wraz z rurą spiro spalinową osadzoną na rozecie )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=5.43	0	5.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.43

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 360]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie i czyszczenie posadzki w łazience z płytek ceramicznych z uzupełnieniem drobnych ubytków fug
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40						

[RMS 1]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1666

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=						0
na=Mycie, czyszczenie i odkamienienie :13101. muszli klozetowej ze spłuczką - 1 szt.,13102. umywalki 50 cm - 1 szt.,13103. wanny 120cm - 1 szt.,
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0307-01	4	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 142]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 143]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 144]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacji gawitacyjnej oraz prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,10						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.991

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.639

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
84888a137557d2ac70314396344ac7ae