[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Górnika 5b/1
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL. Górnika 5b/1
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=05.05.2021r,	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.4472
wcn=0	0

[RMS ZEST 699]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1324620	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Siatka Leduchowskiego cięto-ciągniona z blachy, oczka 15x10 mm, rolki: 5 m2, 10 m2	0
id=135100015	3
jm=m2	050
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=17.6451
wcn=0	0

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=34.4069
wcn=0	0

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=3.948
wcn=0	0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg	0
id=148150104	3
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=9.892
wcn=0	0

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=80.0615
wcn=0	0

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=165.6444
wcn=0	0

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.7181
wcn=0	0

[RMS ZEST 697]
ty=M
na=Farba do stosowania wewnętrznego	0
id=151080406	3
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.0284
wcn=0	0

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.2473
pr=	0	0	0	1510199
wcn=0	0

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.3926
wcn=0	0

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.5489
pr=	0	0	0	1513250
wcn=0	0

[RMS ZEST 706]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.2277
wcn=0	0

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=12.03
wcn=0	0

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=14.0288
wcn=0	0

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=płytki podłogowe	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=4.1704
wcn=0	0

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC	0
id=1563418	1
jm=m2	050
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=53.9114
wcn=0	0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1323
wcn=0	0

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=piasek do zapraw''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.096
wcn=0	0

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0192
wcn=0	0

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=3.8732
wcn=0	0

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0062
wcn=0	0

[RMS ZEST 709]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0012
wcn=0	0

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.5135
wcn=0	0

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342
wcn=0	0

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0521
wcn=0	0

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0007
wcn=0	0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.7225
wcn=0	0

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.4675
wcn=0	0

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.1107
wcn=0	0

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.3865
wcn=0	0

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=18.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 766]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.147
wcn=0	0

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord	0
id=2380405	2
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=474.816
wcn=0	0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Masa szpachlowa samopoziomująca	0
id=238202107	3
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=156.2936
wcn=0	0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Podkład podłogowy samopoziomujący ATLAS SAM 200, 25-60 mm, opak. 25 kg	0
id=238204107	3
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=2467.0648
wcn=0	0

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=20.8896
wcn=0	0

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=58.7888
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Drzwi wejściowe wew.płytowe z zabezp.	0
id=2710911	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Skrzydło płycin.	0
id=2711223	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=naświetla fabrycznie wykończone	0
id=2750499	1
jm=m2	050
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.707
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.4257
wcn=0	0

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=3.1058
wcn=0	0

[RMS ZEST 577]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0141
wcn=0	0

[RMS ZEST 712]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.084
wcn=0	0

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312
wcn=0	0

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=5.2725
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.3322
wcn=0	0

[RMS ZEST 713]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.2008
wcn=0	0

[RMS ZEST 714]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0902
wcn=0	0

[RMS ZEST 715]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.009
wcn=0	0

[RMS ZEST 716]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0058
wcn=0	0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 587]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 700]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=9.5357
wcn=0	0

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0042
wcn=0	0

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001
wcn=0	0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.3957
wcn=0	0

[RMS ZEST 718]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0068
wcn=0	0

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.38
wcn=0	0

[RMS ZEST 430]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0042
wcn=0	0

[RMS ZEST 578]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.0212
wcn=0	0

[RMS ZEST 719]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.03
wcn=0	0

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=1.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 720]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.858
wcn=0	0

[RMS ZEST 569]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 695]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 423]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=4.9431
wcn=0	0

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 721]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0.042
wcn=0	0

[RMS ZEST 764]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210
wcn=0	0

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.152
wcn=0	0

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0456
wcn=0	0

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=24
wcn=0	0

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.325
wcn=0	0

[RMS ZEST 732]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.74
wcn=0	0

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.704
wcn=0	0

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.808
wcn=0	0

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0152
wcn=0	0

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 744]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199
wcn=0	0

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	13.9
kz=4	-1		0	0
il=0.0152
pr=LEC	13.9	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 747]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane L 1500 mm	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 784]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=serwis kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	3.05
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=MAG	3.05	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=6.006
wcn=0	0

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.862
wcn=0	0

[RMS ZEST 754]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.115
wcn=0	0

[RMS ZEST 755]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=8.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=45.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.456
wcn=0	0

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0623
wcn=0	0

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 767]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299
wcn=0	0

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=	0	0	0	7513199
wcn=0	0

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40
wcn=0	0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=95.6955
wcn=0	0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=627.7316
wcn=0	0

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 545]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 546]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 674]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 701]
ty=M
na=nawietrzaki 5-35m3/h	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=fuga	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
il=9.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=podgrzewacz elektryczny wody 60 litrów, 230 V z wspornikami	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1634191938
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=620
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	szafy i pawlacze					

[RMS 115]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-07	4-01	0339-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.034
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.034	1	1.40*4.31	przedpokój					

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0861

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-03	4-01	0909-03		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 115]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0.80*2*3						
wo=2.8	1	0.70*2*2						

[RMS 115]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=32.908

[RMS 424]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 425]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 426]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 115]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 136]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 427]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=837
pd=						0
na=Montaż nawietrzaków
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 701]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=759
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1009-06	2-02	1009-06		1
mpn=1211
na=Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,2 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.707
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.707	1	1,14*0,62						

[RMS 96]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1948

[RMS 576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.707

[RMS 577]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 578]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0212

[POZYCJA]
id=622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-05	3	0801-05		0
na=Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=49.464
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.629	1	4,85*2,81						
wo=18.064	1	4,83*3,74						
wo=11.737	1	2,43*4,83						
wo=6.034	1	1,40*4,31						

[RMS 115]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=37.098

[POZYCJA]
id=625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.822	1	1.92*1.47	Lazienka					
wo=1.188	1	0.90*1.32	komórka					

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6892

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15.848
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.848	1	[1.92+1.47]*2*1.60						
wo=5	1	5,00						

[RMS 115]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8702

[POZYCJA]
id=599
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=53.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						
wo=4.01	1	4,01						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.694

[POZYCJA]
id=645
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.82	1	2,82						

[RMS 115]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.361

[RMS 431]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[RMS 430]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=756
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		0
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=49.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						

[RMS 115]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1859

[RMS 570]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=474.816

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3561

[RMS 48]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2522

[POZYCJA]
id=632
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-01	4-01	0803-01		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.01	1	4,01						

[RMS 115]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8496

[RMS 432]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0521

[RMS 219]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=49.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						

[RMS 115]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=17.311

[RMS 376]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.892

[RMS 377]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=2467.0648

[RMS 330]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3957

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5333

[POZYCJA]
id=636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-02	2	1208-02		0
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N  - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=49.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						

[RMS 115]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0665

[RMS 433]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=156.2936

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5935

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.01	1	4,01						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1303

[RMS 436]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1704

[RMS 384]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.03

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1744

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=20.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.66	1	(3.36+2.72)*2-[0.80+0.70]	kuchnia					
wo=3.74	1	[0.90+1.32]*2-0,70						
wo=6.08	1	[1,92+1,47]*2-0.70						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3968

[RMS 318]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8896

[RMS 319]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0288

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0696

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=49.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2183

[RMS 437]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=53.9114

[RMS 386]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=34.4069

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2176

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=50.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.52	1	(4,85+2,81)*2-0.80						
wo=16.34	1	(4,83+3,74)*2-0.80						
wo=13.8	1	(2,47+4,83)*2-0.80						
wo=6.02	1	(1.40+4.31)*2-[0.80*5+0.70*2]						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1862

[RMS 438]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=58.7888

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0203

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 338]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=66.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=66.78	1	222.60*30%						

[RMS 96]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=85.4784

[RMS 419]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3339

[RMS 439]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4675

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8031

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.339

[RMS 423]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.339

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-04	3	0602-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16.041
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.041	1	53.47*30%						

[RMS 115]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0
il=51.652

[RMS 419]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1604

[RMS 440]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1107

[RMS 25]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6898

[RMS 390]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6451

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6041

[RMS 423]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6041

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	[2.00*2+0.80]*3+[2*2+0.90]+[2*2+0.70]						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=14.88

[RMS 419]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 329]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 311]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 441]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=839
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0509-04	BC-02	0509-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=9.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.24	1	3,36*2,75						

[RMS 115]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.006

[RMS 702]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=276.074
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.46	1	49,46						
wo=4.01	1	4,01						
scn=53.47	1						
wo=41.67	1	[4,85+2,81]*2*2.72						
wo=46.621	1	[4,83+3,74]*2*2.72						
wo=39.494	1	[2,43+4,83]*2*2.72						
wo=33.238	1	[3,36+2,75]*2*2.72						
wo=12.077	1	[0,90+1,32]*2*2.72						
wo=18.442	1	[1,92+1,47]*2*2,72						
wo=31.062	1	[1,40+4,31]*2*2,72						
scn=222.604	1						

[RMS 115]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=158.1904

[RMS 329]
nz=0.00253	0	0.00253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6985

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3804

[RMS 442]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3865

[RMS 443]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=80.0615

[RMS 444]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=165.6444

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2761

[POZYCJA]
id=835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 696]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 604]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 697]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 591]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 588]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=838
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=836
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,1051:0:0994,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.11	1	0,60*1,85						

[RMS 115]
nz=1.705	0	1.705
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8926

[RMS 696]
nz=0.20625	0	0.075*(1*2+0.5+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2289

[RMS 604]
nz=1.3475	0	0.49*(1*2+0.5+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4957

[RMS 698]
nz=0.22275	0	0.081*(1*2+0.5+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2473

[RMS 591]
nz=0.23925	0	0.087*(1*2+0.5+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2656

[RMS 588]
nz=0.1045	0	0.038*(1*2+0.5+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.116

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10.878
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.878	1	1,48*1,47*5						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0458

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=53.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53.47	1	53,47						

[RMS 115]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5825

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 445]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 181]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 182]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[ELEMENT 1]
na=Remont mieszkania Katowice ul. Górnika 5 B/1
wa=0
kn=0	0	0
id=902
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=903
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=904
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=906
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 711]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 708]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 707]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 703]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=907
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 732]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 759]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=908
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - zlewozmywak
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=909
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0150-02	4-02	0150-02		1
mpn=1211
na=Montaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60 dm3 na nowych wspornikach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=7.67	0	7.67
np=1
wa=0
wb=0
il=7.67

[RMS 761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=910
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii zlewozmywakowej - konserwacja i czyszczenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=911
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-01	4-02	0138-01		1
mpn=1211
na=Remont baterii wannowej - konserwacja i czyszczenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=912
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=914
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	0,8+1,5+1,9						

[RMS 115]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.688

[POZYCJA]
id=915
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	0.8+(1.5+1.9)*2						

[RMS 115]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.216

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=916
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2012

[RMS 733]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 739]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 752]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.006

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 713]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[POZYCJA]
id=918
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,4						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9724

[RMS 734]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 740]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.808

[RMS 753]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.862

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 716]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0058

[POZYCJA]
id=919
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						

[RMS 115]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1803

[RMS 755]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 758]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0623

[RMS 757]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 756]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=45.6

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 718]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[POZYCJA]
id=920
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[RMS 115]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 711]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 709]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 710]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 707]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 717]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 721]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 712]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 737]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=922
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 729]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=923
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.831

[RMS 742]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 743]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 736]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 715]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=924
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy L - 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 747]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 744]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 713]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=925
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 784]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 714]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 782]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.6	1	7,6						

[RMS 115]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6962

[RMS 722]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[RMS 741]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0152

[RMS 746]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0152

[RMS 728]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0456

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=928
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
na=Lakierowanie grzejników żeberkowych (czyszczenie,mycie i lakierowanie)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=10.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.35	1	7*0.23+12*0.23+15*0.23+11*0,23						

[RMS 115]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.933

[RMS 704]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7181

[RMS 706]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2277

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=30.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.2	1	2*2.7 + 2*2.7 + 2*0.5+2*2,7+2*1,2+2*1,2+2*1,4+2*2,7						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.644

[RMS 705]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3926

[RMS 591]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4228

[RMS 588]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1812

[RMS 604]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.04

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=930
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=931
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-02	4-02	0311-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=7.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.02	1	1,5+1,45+1,74+0,98+1,35						

[RMS 115]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.106

[POZYCJA]
id=932
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2.58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.58	1	1,15+0,73+0,7						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5676

[POZYCJA]
id=933
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-03	2-15	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskowym o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 115]
nz=0.567	0	0.567
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9845

[RMS 730]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 731]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.325

[RMS 754]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.115

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 713]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
na=Demontaż termy gazowej w łazience
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=935
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Serwis i czyszczenie kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 727]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 745]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=937
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 723]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 725]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 726]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=938
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 714]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 724]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 545]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 719]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=941
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.946

[RMS 720]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=942
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1						

[RMS 720]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[POZYCJA]
id=943
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1						

[RMS 760]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=840
nu=3
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=880
nu=3.1
ir=115
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=8.379

[POZYCJA]
id=882
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[POZYCJA]
id=883
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2

[RMS 765]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 766]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 772]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 779]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 780]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 764]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9826

[RMS 775]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=885
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0384

[RMS 774]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=886
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkoweYdY  3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4223

[RMS 773]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=888
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=891
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 770]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=892
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 776]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=893
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3236

[RMS 771]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=894
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7858

[RMS 768]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=895
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 769]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=896
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 767]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=897
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 763]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=898
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=899
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=900
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=901
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
149cb8b517fde06a1e99c028d7bd6f54