Sulejów 10.07.2023 r.

Znak sprawy: IZ.271.1.16.2023

# dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witowie - Kolonii z podziałem na etapy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

W części opisowej projektu budowlanego na str. 8/9 opisano wymagania jakie powinna spełniać nawierzchnia poliuretanowa boiska - opisane parametry w znaczący sposób ograniczają możliwość zastosowania nawierzchni różnych renomowanych producentów ( wskazują konkretnego producenta) , co więcej są niezgodne z obowiązująca norma PN-EN 14877 .

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W świetle art. 29 ust. 1 ww. ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ustęp drugi tego przepisu stanowi natomiast, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Treść powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż przy sporządzaniu treści ogłoszenia oraz zawartych w nim wymogów nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretny produkt czy wykonawcę. Nieprawidłowe jest również żądanie indywidualnie oznaczonego produktu i niedopuszczenie produktów o porównywalnych parametrach. Takie działania narusza zasadę uczciwej konkurencji. W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie wszystkich dostępnych na rynku nawierzchni poliuretanowych typu „2s” spełniających obowiązującą polską normę PN-EN 14877.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający przedstawia parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej jak poniżej:

Grubość nawierzchni 16 mm – 16,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,58– 0,95 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu 56%-71 %

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC 1,2– 2,0 mm

Tłumienie energii w temp. 23ºC 35 % – 50 %

Poślizg (PN-EN 13036-4:2011 lub równoważna)

– Nawierzchnia sucha 80-110

– Nawierzchnia mokra 55-110

Odporność na ścieranie ≤ 4

Dodatkowo warunek badań potwierdzających odporność wyrobu na działanie mrozu.

Burmistrz Sulejowa

/-/ Wojciech Ostrowski