**Załącznik Nr \_\_\_\_**

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE**

**„Osłona złącza modularnego 8p8c wewnętrzna (żółta)” – 50 szt.**

1. Wymagania dotyczące przeznaczenia:
	1. Osłona złącza modularnego 8p8c wewnętrzna (żółta) – przeznaczona do rozbudowy Sieci Teleinformatycznych RON.
2. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych:
	1. Nie dotyczy.
3. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i napraw:
	1. Gwarancja na okres 24 miesięcy.
4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
	1. Nie dotyczy.
5. Wymagania użytkowe: przedmiotem zamówienia jest dostarczenie osłon złącza modularnego 8p8c wewnętrznego (żółta) o następujących parametrach:

Osłony przeznaczone są dla wtyków 8p8c/RJ-45 zaciskanych na okrągłym kablu. Odgiętka po wsunięciu do wtyku RJ-45 zapewnia ochronę kabla przed przypadkowym rozłączeniem (osłania dźwigienkę blokady).

Dane techniczne:

Kolor : żółty

Wymiary: 21/12/8 mm

Średnica obejmowanego przewodu: 5.5-6.00 mm.