O:\_BAZA\REALIZOWANE\@_12_2019_[SWIEBODZICE]\07_SANITARNY\WYKONAWCZY KD\ETAP II\Profil KD - PODZIAŁ NA ETAPY 10.06.2020.dwg,2.2_ETAP 2,2020-08-25 09:50:44,BPR_OLPRO,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (297.00 x 1750.00 mm),1:1,
O:\_BAZA\REALIZOWANE\@_12_2019_[SWIEBODZICE]\07_SANITARNY\PZT_D„BRÓWKI_2020_08.20_PW.dwg,PZT 1.2 ETAP II KD,2020-08-25 09:57:31,BPR_OLPRO,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 700.00 mm),1:1,
O:\_BAZA\REALIZOWANE\@_12_2019_[SWIEBODZICE]\07_SANITARNY\WYKONAWCZY KD\ETAP II\łupina - sieæ cieplna.dwg,6_S,2020-08-25 10:23:47,BPR_OLPRO,DWG To PDF.pc3,ISO A4 (210.00 x 297.00 mm),1:1,
O:\_BAZA\REALIZOWANE\@_12_2019_[SWIEBODZICE]\07_SANITARNY\PZT_D„BRÓWKI_2020_08.20_PW.dwg,PZT 1 ETAP III KD,2020-08-25 10:34:03,BPR_OLPRO,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 700.00 mm),1:1,
