Zamówienie na dostawę (wymiana w własnym zakresie przez dział techniczny) drzwi do pokoju J0-30 i J0-31 – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Drzwi stalowe płaszczowe w klasie RC2 **(zgodne z Polską normą PN-EN 1627)**

* prawe 100;
* jedno skrzydłowe dymoszczelne ES60 SPEC’;
* św. otworu w murze 1080x2030 mm, św. w ościeżnicy 1025x200 mm;
* malowane na kolor RAL 7016;
* ościeżnica narożna (kątowa);
* min. 2 x zawias 3D, stal ocynkowana, zabezpieczenie przed rozwierceniem;
* min. 1 x zamek, klasa 4 **(określone w Polskiej Normie PN-EN 12209)**
* okucie klamka-klamka, długi szyld, stal nierdzewna, zabezpieczenie przed rozwierceniem;
* elektrozaczep rewersyjny NO, dwu stronna kontrola dostępu, montaż w miejscu zamka dodatkowego;
* bolec antywyważeniowy;
* samozamykacz.

**Drzwi muszą spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA CYFRYZACJI 1 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo:**

§  2.

2) drzwi do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń spełniające co najmniej wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, wyposażone w zamek spełniający co najmniej wymagania klasy 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp do nich rodziłby nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń;

**WYMAGANE DOŁĄCZENIE DO ZAKUPU WSKAZANYCH CERTYFIKATÓW**