**Załącznik nr 2A do SWZ DZP.382.2. 28.2024**

Opis Przedmiotu Zamówienia-część A

Mikroskop bezprzewodowy z wyposażeniem (nr indeksu 174877)-1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  należy wskazać wszystkie parametry oferowanego urządzenia |
| **Parametry techniczne:** • 5-megapikselowy czujnik Edge • Rozszerzony Zakres Dynamiczny (EDR) • Rozszerzony Zakres Ostrości (EDOF) • Powiększenie od 10 do 140x • Długi dystans roboczy • Automatyczne Odczytywanie Powiększenia (AMR) • Regulowany polaryzator • Elastyczne sterowanie LED (FLC) • Bezprzewodowy  • Liczba diod LED: min. 8  • Ilość klatek na sekundę: min. 30  • Rozdzielczość: min. 5mpx ( min. 2592x1944)  • Interfejs: USB 2.0  •  Systemy operacyjne obsługujące oprogramowanie:  - Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 i wyżej  • Metalowa obudowa urządzenia  •  Wymiary urządzenia: max.10.5cm x 3.2cm  •  Waga urządzenia: max. 137g  •  Długość kabla: min. 1.8m  •  Rodzaj światła: białe  • Format zapisywanych zdjęć dla systemu Windows: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX  • Format zapisywanych filmów dla systemu Windows: WMV, FLV, SWF  • Format zapisywanych zdjęć dla systemu MacOS: JPEG, PNG  • Format zapisywanych filmów dla systemu MacOS: MOV  -Możliwość pracy bezprzewodowej poprzez WiFi |  |
| | **ZAKRES POWIĘKSZEŃ** | **ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA** | **POLE WIDZENIA (X)** | **POLE WIDZENIA (Y))** | **GŁĘBIA OSTROŚCI** | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **\*Bez nakładki** |  |  | **Jednostka = mm** | | **10** | 234.5 | 39.0 | 29.2 | 12.0 | | **20** | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 | | **30** | 72.5 | 13.0 | 9.7 | 3.1 | | **40** | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 | | **50** | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 | | **60** | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 | | **70** | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 | | **80** | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 | | **90** | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 | | **100** | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 | | **110** | 29.1 | 3.5 | 2.6 | 0.22 | | **120** | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 | | **130** | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 | | **140** | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 | |  |
| **Parametry techniczne statywu**:  •Kompatybilne z:  Wszystkie modele Dino-Lite  •Wymiary: 22 cm x 15 cm x 27 cm •Waga: 1060 g •ESD safe: Nie •Zawartość: Podstawa, kolumna pionowa, HD-P1 uchwyt, RK-10-EX ramię  • RK-10-VX dodatkowe ramię pionowe |  |