Załącznik nr 5 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)

Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 - PO MODYFIKACJI

**DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ**

**SPRZĘT GASTRONOMICZNY**

**Wartość poszczególnej jednostki sprzętu nie może przekroczyć 10 000 zł brutto.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** | **JM** | **ILOŚĆ** | **OPIS** |
| 1 | **Szatkownica do warzyw** | szt | 1 | - sieka warzywa na plastry, frytki, wiórki i miazgę- przystosowana do przetwórstwa żywności- elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej- wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa- wyposażona w dociskacz i popychacz- wydajność 70-150kg/h- obroty tarcz tnących min. 250obr/min.- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostaw- zasilanie 400V- min 5 tarczy tnących (wiórki cienkie, grube, frytki, kostka, plasterki)- moc urządzenia pow. 500W- waga urządzenia umożliwiająca stabilność pracy. |
| 2 | **Ekspres do kawy** | szt | 2 | - wyświetlacz TFT,- wyjmowany zbiornik wody - programowanie wszystkich przepisów w czasie rzeczywistym, - stożkowy młynek z hartowanej stali, - dodatkowe wyciszenie obudowy ekspresu,- wyjmowana jednostka zaparzania,- trzystopniowa temperatura zaparzania, - trzystopniowy wybór mocy aromatu, - funkcja oszczędzania prądu - tryb ECO,- automatyczne programy (płukanie, czyszczenie, odkamienianie) - płynna regulacja wysokości dozownika kawy - automatyczne monitorowanie poziomu wody i wypełnienia tacki skroplin, - płynna, indywidualna regulacja stopnia zmielenia kawy- ciśnienie pompy min.12bar- zestaw startowy: filtr do wody, tabletki czyszczące, wężyk do mleka i miarkę do kawy mielonej. - wyposażony w zbiornik na mleko- Pełna dokumentacja w języku polskim- Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- Wykaz adresów punktów serwisowych- Wypełniona karta gwarancyjna- Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 3 | **Zamrażarka skrzyniowa** | szt | 3 | - pojemność powyżej 480l- zamrażarka wolnostojąca, otwierana od góry- klasa energetyczna A+, lub F- zasilanie 230V, 50HZ- przeznaczona do przechowywania żywności- wykonana ze stali nierdzewnej- sterowanie elektroniczne z cyfrowym wyświetlaczem, lub serowanie mechaniczne z elektronicznym wyświetlaczem, - wymuszony obieg powietrza w komorze, lub statyczny obiegiem powietrza i ręczne odmrażanie,- odparowywanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika- regulowana wysokość nóżek- oświetlenie LED wewnątrz komory- posiada dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy- produkt oznakowany znakiem CE- obudowa aluminiowa |
| 4 | **Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa** | szt | 4 | - wysokość pow. 800mm, szerokość pow. 650mm, długość pow. 850mm- moc powyżej 20kW- kuchenka zasilana gazem ziemnym - wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, odpornej na korozję- palniki o konstrukcji dwukoronowej- posiada zawory odcinające dopływ gazu w razie zgaśnięcia płomienia- kurek z możliwością ustawienia „oszczędnego płomienia”- wyjmowane płyty podpalnikowe- żeliwne ruszty- nóżki o regulowanej wysokości- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 5 | **Patelnia elektryczna 0,25m2** | szt | 2 | - powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej- ręczny przechył misy- zasilana elektrycznie, wyposażona w przewód zasilający z wtyczką- posiada ogranicznik temperatury i wyłącznik termiczny- wyposażona w zbiornik z uchwytem- płynna regulacja temperatury w zakresie 50-2700C- posiada dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim- płyta grzewcza jednokomorowa- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 6 | **Taboret gazowy pojedyńczy** | szt | 2 | - konstrukcja ze stali nierdzewnej- wyposażony w palnik dwukoronowy- posiada zabezpieczenie przeciw przepływowe- redukcja mocy palników o 1/3- przystosowany do garnków o pojemności pow. 50l.- redukcja mocy palników o 1/3- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 7 | **Chłodziarka** | szt | 10 | - chłodziarka elektryczna o pojemności pow.65l, - posiadająca co najmniej 3 półki szklane oraz dodatkowe 2 pojemniki, lub 1 pojemnik- funkcja rozmrażania automatycznego. - możliwość przekładania drzwi prawo/lewo. - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+,- szerokość 55- 60 cm, wysokość 80- 85, waga 25- 30 kg, - zużycie energii do 120 kWh/rok- poziom emisji hałasu do 43 dB- pełna dokumentacja w języku polskim- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy- produkt oznakowany znakiem CE |