Manekin szkoleniowy FIRE 1 w rozmiarze 170 cm.

Do nauki ewakuacji, transportu i wyciągania poszkodowanego z ciasnych lub zadymionych pomieszczeń, pojazdów, zawalonych budynków, miejsc pożarów. Powinien być skonstruowany z , PVCF 1680 double, gramatura 563g/m2 o wytrzymałości co najmniej 580N.

W miejscach narażonych na zgięcia (łokcie, kolana) powinien posiadać dodatkowe wzmocnienia.

