**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOSTAWY**

1. **Wstęp.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych ochronników słuchu wraz
z kompatybilnym adapterem do radioteleofnu Motorola DP4801e:

* 1. **Aktywny ochronnik słuchu 3M PELTOR ComTac VIII Headset MT14H418A-38 GN zielony– 2 szt.**

-wersja komunikacyjna do połączenia z radiotelefonem/radiostacją

-złącze NEXUS TP-120 (J11) – biegunowość standardowa (europejska – PELTOR)

• Odsłuch otoczenia zapewnia słyszenie przestrzenne,
• Ochrona słuchu pomagająca chronić przed hałasem impulsowym i stałym,
• Zaawansowany tryb odsłuchu z profilami Mission Audio Profiles (MAP) do maksymalizowania jakości słyszenia w oparciu o środowisko akustyczne,
• Tryb wkładek przeciwhałasowych umożliwiający utrzymanie słyszenia przestrzennego
w trakcie używania wkładek przeciwhałasowych,
• Analiza przestrzenna dźwięku w celu poprawy zrozumiałości mowy w komunikacji radiowej,
• Testowane zgodnie z właściwymi sekcjami różnych norm wojskowych i innych,
• Mikrofon z technologią tłumienia hałasu Wyposażony w opatentowane przez 3M rozwiązanie z pianką zamkniętą, umożliwiające doskonałe tłumienie hałasu i wiatru, jednocześnie poprawiając ochronę przed kurzem i wodą (IP68, 3 m/30 min),
• Nowe mocowanie mikrofonu zaprojektowane tak, aby umożliwić użycie z prawą i lewą ręką, bez potrzeby przenoszenia mikrofonu na przeciwną stronę słuchawki. Teleskopowe ramię może regulować długość oraz położenie pionowe i poziome,
• Nowy projekt mikrofonu środowiskowego – profil muszli uległ poszerzeniu i pogłębieniu, aby umożliwić zamocowanie ulepszonych mikrofonów środowiskowych ze stabilną ochroną przed wiatrem,
• Profile dźwięku misji (MAP),
• Opcje języka – angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
• Niskoprofilowy pałąk – Całkowita przebudowa pałąka, z równomiernym rozkładem nacisku i smukłym niskim profilem, pomaga poprawić komfort i eliminuje “miejsce gorące”, zwłaszcza podczas noszenia pod hełmem balistycznym,
• Uproszczona konwersja na mocowania do szyn i odwrotnie – prostsze usuwanie kabla i przebudowane prowadnice ramienia, które łatwo zakładają się i zdejmują na potrzeby przejścia między mocowaniami do szyn ARC a pałąkiem nagłownym.

* 1. **Adapter PTT 3M PELTOR z serii FL5000 do Motorola DP3000/4000 do połączenia ochronników słuchu PELTOR z zewnętrznym radiotelefonem – 2 szt.**
* Umożliwia połączenie z konkretnym radiotelefonem poprzez zintegrowany przewód
z odpowiednim złączem,
* Wyposażony w gniazdo pod złącze Nexus TP-120 umieszczone w obudowie przycisku PTT po tej samej stronie co przewód do radiotelefonu,
* Posiada przewód do radiotelefonu wzmocniony kevlarem,
* Przycisk nadawania umieszczony na przodzie obudowy,
* Szczelny przycisk przełączający (PTT – Push-To-Talk) wykonany ze specjalnego, miękkiego plastiku,
* Przycisk ma wyraźnie wyczuwalny punkt przełączenia, wskazujący stan włączenia
i wyłączenia,
* Gniazdo typu jack oraz odciążenie naprężenia przetestowano i zatwierdzono dla min. 100 000 podłączeń,
* łatwy w obsłudze przez zarówno osoby praworęczne, jak i leworęczne,
* Posiada obrotowy zacisk mocujący z możliwością wypinania i wymiany, umożliwiający zaczepienie adaptera do pasa lub kamizelki taktycznej,
* Adapter zamknięty w funkcjonalnej, szczelnej i mocnej obudowie, bez wystających części, zaprojektowany do użytku w trudnych warunkach,
* Zakres temperatury pracy: od –20 st. C do +50 st. C,
* posiada znak CE.
1. **Wykonanie dostawy**
* adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2,
45-077 Opole, z dopiskiem Wydział Łączności i Informatyki,
* termin realizacji do 14 dni kanedarzowych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail),
* w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,
* w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy.
1. **Gwarancja.**
* 24 miesiące od daty dostawy,
* w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia na własny koszt transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu, z i do siedziby Zamawiającego.
1. **Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:**
* jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
* przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych
i praw autorskich, zapakowany w oryginalnym, nieotwieranym i fabrycznie zaplombowanym opakowaniu, w ukompletowaniu producenta, dopuszczony do sprzedaży na terenie UE,
* przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.
1. **Podstawa płatności.**

Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za dostarczone urządzenia.

Fakturę należy wystawić na adres:

**Komenda Wojewódzka Policji w Opolu**

**ul. Korfantego 2**

**45 – 077 Opole**

**NIP 754-000-35-37**

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze **w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

**Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.**