**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kontener o wymiarach 7m x 3m x 3m wyposażony w drzwi garażowe podnoszone do góry, dodatkowe drzwi boczne wejściowe, instalacja elektryczna, zintegrowane oświetlenie i grzejnik.

**Specyfikacja wykonania kontenerów biurowych :**

1. konstrukcja stalowa z profili zimno giętych minimalna grubość 3-4 mm,
2. zabezpieczona epoksydowymi farbami podkładowymi nawierzchniowo malowane farbami poliuretanowymi,
3. wypełnienie sufitu płytą warstwową z rdzeniem z pianki PIR grubości 12 cm; klasa odporności co najmniej EI – 30,
4. wypełnienie ścian płytą warstwową z rdzeniem z pianki PIR grubości 12 cm; klasa odporności co najmniej EI – 30,
5. podłoga wzmocniona izolowana wełną mineralną grubości 14 cm, pokryta blachą aluminiową ryflowaną,
6. drzwi wejściowe stalowe ocieplane 80-90 cm,
7. brama wjazdowa segmentowa podnoszona do góry sterowanie z pilota (pilot w zestawie),
8. instalacja elektryczna z zabezpieczeniem na każdy odbiornik,
9. lampy oświetleniowe rastrowe 2 x 36 W – 3 szt.,
10. grzejniki 2 KW – 1 szt.,
11. wentylacja grawitacyjna,
12. kolor zewnętrzny (stonowany) do uzgodnienia, wewnątrz kolor biały,
13. gaśnica
14. miejsce dostawy: m. Jurata (szczegółowy adres zostanie podany po kontakcie telefonicznym),
15. zamówienie obejmuje: dostawę, przygotowanie podłoża, posadowienie wraz wypoziomowaniem oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej (bezpieczne przyłącze kablowe) – ok. 100 m,
16. gwarancja – minimum 24 miesiące.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu. Osoba do kontaktu: pan Jarosław MIERZEJEWSKI, tel. 694 443 934.