**Załącznik nr 2.3. do SWZ**

**NS.270.8.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów** **dla Jednostek Lasów Państwowych**

**CZĘŚĆ 3 – dostawa samochodów typu 5 osobowych elektrycznych w ilości 5 sztuk**

**OFEROWANA MARKA, MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODÓW****Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| W każdej pozycji Wykonawca wpisuje oferowane parametry lub informację o spełnieniu wymagań „TAK/NIE” |
| 1 | Samochód 5-cio osobowy typ dostawczo – użytkowy (kombivan)  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 w przypadku zamówień składanych w roku 2023 i nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024, kierownica po lewej stronie |  |
| 2 | Silnik elektryczny  | Silnik elektryczny o mocy min. 90 kW |  |
| 3 | Skrzynia biegów automatyczna  | wymagane  |  |
| 4 | Zużycie energii elektrycznej  | Max. 20,4 kWh/100 km |  |
| 5 | Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (dane z homologacji) | Min. 250 km |  |
| 6 | Maksymalny moment obrotowy  | 240 Nm |  |
| 7 | Rozstaw osi | Nie mniej niż2700 mm |  |
| 8 | Prześwit pojazdu | Min. 160 mm |  |
| 9 | Pojemność bagażnika  | Min. 550 dm3 |  |
| 10 | Emisja CO2 | 0 g/km |  |
| 11 | Pojemność akumulatora | minimum 40 kWh |  |
| 12 | Możliwość ładowania wolnego i szybkiego (prądem przemiennym lub prądem stałym) ( wyposażenie pojazdu w gniazdo oraz przewody przyłączeniowe do sieci AC/DC ) | Wymagane AC min.11KW DC min. 80 KW   |  |
| 13 | felgi aluminiowe min. 16” lub większe dostosowane do oferowanego pojazdu.  | wymagane |  |
| 14 | Czujniki spadku ciśnienia w kołach  | wymagane  |  |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, nawiewy ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń.  | wymagane |  |
| 16 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu | wymagane |  |
| 17 | System audio z Bluetooth | wymagane |  |
| 18 | Gniazdo 12V w trzecim rzędzie , USB w konsoli kierowcy i drugim rzędzie  | wymagane  |  |
| 19 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne  | wymagane |  |
| 20 | Poduszki powietrzne | Minimum czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe poduszki powietrzne |  |
| 21 | System bezkluczykowy | wymagane |  |
| 22 | Przednie i tylne czujniki parkowania  | wymagane |  |
| 23 | Tylna kamera cofania | wymagane |  |
| 24 | Aktywna kontrola stabilizacji pojazdu (system stabilizacji toru jazdy pojazdu ESP)Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowaniaUkład wspomagania hamowania | wymagane |  |
| 25 | Hamulec pomocniczy elektryczny | wymagane  |  |
| 26 | Tempomat, regulator prędkości  | wymagane |  |
| 27 | Immobilizer | wymagane |  |
| 28 | Przewód do ładownia z gniazdka sieciowego 230V | wymagane |  |
| 29 | Centralny zamek | wymagane |  |
| 30 | Kierownica pokryta skórą  | wymagane |  |
| 31 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości Tapicerka minimum tekstylna  | wymagane  |  |
| 32 | Światła przeciwmgielne przednie LED  | wymagane  |  |
| 33 | Wszystkie światła w technologii LED , światła do jazdy dziennej | wymagane  |  |
| 34 | Wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy koła. | wymagane |  |
| 35 | Regulowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych | wymagane |  |
| 36 | Gumowe dywaniki podłogowe  | wymagane |  |
| 37 | Przyciemniane tylne szyby  | wymagane  |  |
| 39 | Kolor nadwozia : kolory ciemne stonowane (np. grafit/szary) do uzgodnienia | wymagane |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYMOGI DOTCZĄCE GWARANCJI** |
| 40 | Minimalny okres gwarancji na pojazd w tym na elementy napędu elektrycznego – 3 lata lub 100 000 w zależności od tego co nastąpi wcześniej |
| 41 | Minimalny okres gwarancji na pojemność baterii – 8 lat lub 100 000km |
|  | **STACJE ASO** |
| 42 | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi dla oferowanego modelu na terenie każdego województwa (minimum 1), a przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO . Pokrycie kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji  |