**Antena DIPOL 28/5-12/21-60 DVB-T/T2 VHF** – **2 szt.**

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

kanały 5-12

Zysk 7dBi

Stosunek promieniowania przód/tył dB >13,5

Polaryzacja H ((V po obróceniu o 900)

Współczynnik fali stojącej 1,3-1,97

UHF

Zysk 12 dBi

kanały 21-60

Stosunek promieniowania przód/tył dB 12-26

Polaryzacja H ((V po obróceniu o 900)

Współczynnik fali stojącej 1,1-3

Ilość elementów 28

Impedancja Ω 75

Wymiar 1100x900x400 mm

Masa 1,5 kg

Maksymalna srednica masztu 55 mm