**Opis przedmiotu zamówienia**

Specyfikacja aparatu telefonicznego IP o parametrach równoważnych niżej wskazanych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Właściwość** |
|  | Dedykowana licencja typu „third party Extension” do systemu MXONE TS 6.3 firmy Mitel pozwalająca na pracę urządzenia w systemie zamawiającego. |
|  | Obsługa standardów: SIP ver 1 SIP ver 2, NTP, UDP/TCP/TLS, DHCP |
|  | Menu - w języku polskim |
|  | Logowanie do minimum 6 kont SIP |
|  | Bezpieczeństwo Open VPN, TLS, HTTPS, SRTP, minimum dwa poziomy dostępu do konfiguracji Administrator/User |
|  | Minimum 6 calowy 5 punktowy wyświetlacz dotykowy LCD |
|  | Minimum 20 klawiszy programowalnych implementowanych na wyświetlaczu |
|  | Funkcja zestawu głośnomówiącego fullduplex z automatyczną redukcją echa. |
|  | Możliwość odbioru połączeń wideo z adaptacyjną jakością obrazu. |
|  | Wbudowana możliwość obsługi konferencji 5 stronnych audio z przełączaniem pomiędzy prowadzonymi rozmowami. |
|  | Możliwość obsługi lokalnych konferencji wideo. |
|  | Wsparcie i obsługa zdalnej książki adresowej w formacie xml: przeszukiwanie/ pobieranie/ eksportowanie. |
|  | Historia połączeń wykonanych, odebranych nieodebranych przekazanych. |
|  | Lokalna książka telefoniczna z obsługa do 1000 wpisów, funkcja listy numerów blokowanych. |
|  | Dźwięk HD obsługa m.in. kodeków G722, G711 |
|  | Obsługa standardu WiFi i Bluetooth. |
|  | Zasilanie PoE oraz poprzez zewnętrzny zasilacz |
|  | Zarządzanie konfiguracją poprzez przeglądarkę / telefon / Autoprovision z FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
|  | Dwa interfejsy sieciowe RJ45 10/100/1000Base-T |
|  | Zgodność słuchawki ze standardem HAC |
|  | Kamera wideo o rozdzielczości obrazu min. 1 Mpx |
|  | Zasilacz zewnętrzny aparatu w komplecie |
|  | Gwarancja producenta minimum 24 miesiące |